
Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Очистка природных и сточных вод»
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	Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Очистка природных и сточных вод производится в целях удаления из них вредных веществ:
А) механических
Б) химических
В) биологических 
Г) механических, химических, биологических 
Правильный ответ: Г
Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

2. Для улучшения качества воды в процессе водоподготовки используют флокулянты с целью:
А) дезодорации
Б) умягчения воды
В) ускорения коагуляции  
Правильный ответ: В 
Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

3. Химический метод обеззараживания воды:
А) фильтрация
Б) коагуляция
В) озонирование  
Правильный ответ: В 
Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

4. К специальным методам улучшения качества воды относится:
А) отстаивание
Б) обезжелезивание  
В) фильтрация
Правильный ответ: Б 
Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

5. При обеззараживании воды наибольшим дезинфицирующим эффектом обладает:
А) серебро
Б) озон  
В) хлор
Правильный ответ: Б 
Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.
 
1. Установите соответствие:
	1) Поля фильтрации
2) Поля орошения
	А) земельные участки, подготовленные для естественной биологической очистки сточных вод, основанной на естественной способности почв к биохимическому окислению поступающих в нее органических веществ.
Б) земельные участки, которые предназначены для биологической очистки сточных вод путем их фильтрации через почвенные горизонты


Правильный ответ: 
	1
	2

	Б
	А


Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

2. Установите соответствие:
	1) Отстойники
2) Осветлители
	А) искусственные резервуары или природные водоёмы, в которых из производственных и бытовых стоков всплывают или осаждаются содержащиеся в них взвешенные примеси;
Б) аппараты, в работе которых для ускорения процесса оседания частиц используют коагулянты или флокулянты, способствующие укрупнению частиц.


Правильный ответ:
	1
	2

	А
	Б


Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

3. Установите соответствие:
	1) Метатенк
2) Аэротенк
	А) система, выполненная в форме прямоугольного резервуара с рядом дополнительных элементов, для активного биологического очищения сточных вод, методом смешивания воды с активным илом;
Б) сооружение биологической анаэробной стабилизации (сбраживания) осадков, отделяемых в процессе очистки сточных вод


Правильный ответ: 
	1
	2

	Б
	А


Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

4. Установите соответствие между методами и способами очистки сточных вод:
	1) механическая очистка
2) химическая очистка
3) биологическая очистка
	А) естественное природное самоочищение
Б) применение бактериального разложения
В) осаждение нерастворимых примесей
Г) использование реагентов для очистки


Правильный ответ
	1
	2
	3

	В
	Г
	Б


Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность

1. Укажите правильность действий при подготовке к запуску отстойника в работу:
А) очистить сооружение и лотки от строительного мусора  
Б) проверить исправность работы шиберов, иласкрёбов, горизонтальность переливных сборных лотков отстойников, бортов полупогружной доски
В) Проверить наличие электроэнергии, воздуха, воды
Правильный ответ: А, Б, В
Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

2. Укажите правильность действий при выводе фильтра в ремонт:
А) промыть фильтр 
Б) провести полное опорожнение фильтра, после чего закрыть все затворы 
В) разобрать электросхему, вывесить плакат на щите управления в фильтровальном зале и в операторной
Правильный ответ: А, Б, В
Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

3. Укажите правильность действий при сборе плавающих веществ из песколовки:
А) повысить уровень воды в секции до уровня воронки закрытием шибера 
Б) при повышении уровня секции песколовки до уровня жиросборных воронок, произвести сброс плавающих на ИНС
В) снизить уровень воды в секции до уровня воронки с закрытием шибера
Правильный ответ: А, Б, В
Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение
 
Напишите пропущенное слово

1. Умягчение воды, осуществляемое в напорных или открытых фильтрах, загруженных зернистым материалом, через который с определенной скоростью пропускается умягчаемая вода называется …. 
Правильный ответ: катионированием
Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

2. Назовите процесс пропуска воды через какое-либо пористое вещество, на поверхности и в порах которого она оставляет частицы и хлопья взвеси.
Правильный ответ: фильтрование
Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

3. Песколовка представляет собой цилиндрическую емкость, разделенную перегородкой (с решеткой для задержания плавающих частиц) на 2 отсека, каждый из которых выполняет определенную функцию в процессе очистки _______________.
Правильный ответ: сточных вод
Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

4. Отстойниками называются искусственные резервуары или природные водоёмы, в которых из производственных и бытовых стоков под действием силы тяжести или с применением реагентов отделяются, всплывают или осаждаются содержащиеся в них взвешенные __________________.
Правильный ответ: примеси
Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

5. Осветлители это аппараты отличающиеся от отстойников тем, что в их работе для ускорения процесса оседания __________ и используют специальные реагенты – коагулянты или флокулянты, способствующие агрегации, то есть укрупнению частиц.
Правильный ответ: частиц
Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

[bookmark: _Hlk189737616]1. Активный ил, образующийся в очистных сооружениях ил, содержащий микроорганизмы с аэробным дыханием, которые сорбируют и разлагают _____________ в сточных водах.
Правильный ответ: загрязняющие вещества / органические вещества
Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

2. Биофильтры – это сооружения, в которых очищаются__________ , их фильтрация осуществляется через слой крупного зернистого материала, покрытого биологической плёнкой аэробных микроорганизмов.
Правильный ответ: сточные воды
Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

3. Поля орошения - это __________, подготовленные для естественной биологической очистки сточных вод, основанной на принципе почвенного метода очистки сточных вод - на естественной способности почв к биохимическому окислению поступающих в нее органических веществ. 

Правильный ответ: земельные участки 
Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

4. Иловая площадка это.____________ , предназначенное для обезвоживания осадков сточных вод в естественных условиях, обустроенное и эксплуатируемое с учетом экологической безопасности.
Правильный ответ: технологическое сооружение
Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Какие виды очистки сточных вод Вам известны? 
Время выполнения - 10 мин
Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:
Процесс очистки сточных вод может осуществляться благодаря:
-электрохимической обработке;
-ионному обмену;
-обезвоживанию осадка с добавлением флокулянта;
-сорбционной очистки;
-напорной реагентной флотации;
-усовершенствованным окислительным процессам (AOPs).
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.4)
 
2. Какие специальные методы улучшения качества воды вы знаете?
Время выполнения - 10 мин
Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:
Обесфторивание. Удаление из воды излишек фтора. Для очистки используют метод осаждения, когда происходит сорбция фтора осадком гидроокиси алюминия. 
Фторирование. Насыщение жидкости фтором, который необходим для здоровья ротовой полости и зубной эмали. В воду добавляют фторид натрия, кремнефтористую кислоту либо её соли, фторид-бифторид аммония.
Дезактивация. Метод применяют, если в воду попали радиоактивные компоненты, чтобы очистить жидкость от токсичных включений. 
Обратный осмос. Подходит для смягчения воды, её очистки от коллоидных масс, бактерий и вирусов. В оборудовании такого типа установлена полупроницаемая мембрана, которая под воздействием гидростатического давления пропускает чистый носитель.
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.4)

3. Что такое метатенк?
Время выполнения - 10 мин
Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:
Метантенк - сооружение биологической анаэробной стабилизации (сбраживания) осадков, отделяемых в процессе очистки сточных вод. Метантенк применяется также в ряде отраслей народного хозяйства для производства биогаза. Представляет собой железобетонный либо стальной герметичный цилиндрический, конический, шаро- или яйцевидный резервуар полезным объёмом от 500 до 9000 м3. Осадки сточных вод поступают в метантенк по трубопроводам в смеси с избыточным активным илом или с отработавшей биоплёнкой из вторичных отстойников после аэротенков или биофильтров. Процесс сбраживания обеспечивает разложение органических веществ осадков (под воздействием сложного комплекса бактерий и микроорганизмов) до конечных продуктов, в основном биогаза.  
Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3
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