Комплект оценочных материалов
по второй исполнительской практике
Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа
1. В основу капитального ремонта объектов капитального строительства положены …….…:
А) замена и (или) восстановление строительных конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения,
Б) работы по восстановлению дорожных покрытий на прилегающей территории зданий (сооружений),
В) проектные решения по усилению несущих конструкций зданий сооружений)?
 Г) типовые решения
Правильный ответ: А
[bookmark: _Hlk191386312]Компетенции: УК-3

2. Применение скользящей опалубки при возведении специальных сооружений позволяет
А) высвободить резервы кранового времени
Б) обеспечить высокие темпы строительства
В) производить бетонирование конструкций без рабочих швов
Г) все вышеперечисленное
Правильный ответ: Г
Компетенции: ПК-4

Задания закрытого типа на установление соответствия
1. Установите соответствие классификации потоков
	1)
	По характеру развития
	А)
	установившиеся и не установившиеся

	2)
	По продолжительности
	Б)
	кратковременные и долговременные

	3)
	По характеру возводимых объектов
	В)
	линейные, участковые, ярусные, смешанные

	4)
	По структуре
	Г)
	частные, специализированные, объектные, комплексные

	5)
	По ритмичности
	Д)
	равноритмичные, кратноритмичные, неритмичные


Правильный ответ: 
	1
	2
	3
	4
	5

	А
	Б
	В
	Г
	Д


[bookmark: _Hlk191386523]Компетенции: УК-3

2. Установите соответствие
	1)
	Аварийный ремонт производят при обнаружении строительных конструкций здания или сооружения, находящихся в
	А)
	аварийном состоянии, при неравномерных осадках фундаментов, агрессивной среды и т. п.

	2)
	План (схема) здания, на котором указаны пути эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы, установлены правила поведения людей, порядок и последовательность действий при
	Б)
	желании службы эксплуатации здания или сооружения

	
	
	В)
	чрезвычайной ситуации.


Правильный ответ: 
	1
	2

	А
	В


Компетенции: ПК-3

3. Установите соответствие
	1)
	Определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части
	А)
	Площадь застройки здания

	
	
	Б)
	Общая площадь помещений


Правильный ответ: 
	1

	А


Компетенции (индикаторы): ОПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности
1. Определите последовательность проектирования строительного генерального плана объекта
А) наносятся контуры подлежащих строительству зданий и сооружений
Б) наносятся горизонтали
В) производится привязка строительного крана
Г) определяются границы опасных зон
Д) проектируется размещение складских площадок и временных дорог
Е) проектируется размещение временных зданий и временных инженерных сетей
Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д, Е 
Компетенции: ПК-4

2. Определите последовательность разработки календарного плана производства работ на строительство объекта
А) Декомпозиция работ
Б) Определение организационно-технологической последовательности выполнения работ
В) Определение требуемых ресурсов
Г) Оценка длительности работ
Д) Оптимизация расписания строительства объекта
Е) Корректировка сроков строительства объекта
Ж) Утверждение календарного плана производства работ
Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж
Компетенции: ПК-6

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение
1. Приемка готовых монолитных колонн, стен и перекрытий уникальных многоэтажных зданий оформляется актами приемки ……………………..
Правильный ответ: ответственных конструкций
Компетенции: ОПК-8

2. Основным преимуществом размещения башенного крана в габаритах возводимого здания является возможность работы в условиях строительства, которые называются ……………… 
Правильный ответ: стесненными
Компетенции: ПК-5

3. При строительстве любого объекта выделяют два периода: подготовительный и ______________
Правильный ответ: основной
Компетенции (индикаторы): ПК-3 

Задания открытого типа с кратким свободным ответом
1. Безопасное расстояние от низа перемещаемого краном груза до перекрытия, где могут находиться люди, должно быть не менее ……………… сантиметров
Правильный ответ: 230 / двести тридцать / двухсот тридцати
Компетенции: ПК-6

2. При производстве бетонных работ в зимнее время критическая прочность для пролетных конструкций уникальных зданий при пролете до 6 м составляет % от проектной …………….
Правильный ответ: 70 /семьдесят /70,0
Компетенции: ПК-5

3.	Условная граница вокруг зоны действия крана (вокруг монтажной зоны), в которой могут возникнуть опасные факторы, связанные с падением груза с высоты, называется ………… зоной работы крана
Правильный ответ: опасная / опасной
Компетенции: ОПК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом

[bookmark: _Hlk191546912]Тема: Защита отчета о прохождении второй производственной исполнительской практики.
Задачи:
Подготовка презентации для защиты отчета о прохождении второй производственной исполнительской практики
 содержание презентации должно отражать содержание всех разделов отчета о практике;
 количество слайдов презентации – не менее десяти;
 структура презентации: первый слайд – титульный, второй слайд – задачи практики в соответствии с индивидуальным планом, следующие слайды – характеристика содержания основной части отчета в соответствии с ее структурой, предпоследний слайд – выводы по результатам практики и предложения по усовершенствованию ее организации и содержания,
последний слайд – контакты обучающегося и руководителя практики;
 оформление презентации – стандартные требования, использование встроенных цветовых схем, шрифтов, возможностей визуализации информации.
Время выполнения – 30 часов.
Ожидаемый результат: презентация для защиты отчета о прохождении второй производственной исполнительской практики.
Критерии оценивания: соответствие подготовленной презентации для защиты отчета о прохождении второй производственной исполнительской практики требованиям по структуре, содержанию и оформлению.
Компетенции: УК-3; ОПК-3; ПК-8; ПК-3; ПК-4; ПК- 5; ПК-6
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