Комплект оценочных материалов
по производственной (технологической) практике

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа
[bookmark: _Hlk188869509]
Выберите один правильный ответ.

1. Как называется вещество, основным электрическим свойством которого является способность поляризоваться в электрическом поле?
А) проводник
Б) полупроводник
В) диэлектрик
Г) сверхпроводник
Д) вакуум
Правильный ответ: В
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

2. Как называется преднамеренное электрическое соединение какой-либо части электроустановки с заземляющим устройством?
А) зануление
Б) заземление
В) изолирование
Г) короткое замыкание
Д) правильный ответ отсутствует
Правильный ответ: Б
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

3. Как называется общая точка соединенных в звезду фазных обмоток (элементов) электрооборудования?
А) генераторная
Б) нейтраль
В) фаза
Г) корпус
Д) правильный ответ отсутствует
Правильный ответ: Б
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

4. Как называется совокупность витков или катушек, выполняющих определенную функцию в электротехническом устройстве?
А) якорь
Б) стержень
В) обмотка
Г) корпус
Д) правильный ответ отсутствует
Правильный ответ: В
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

5. Как называется электрическая машина, преобразующая механическую энергию в электрическую?
А) двигатель
Б) трансформатор
В) генератор
Г) турбина
Д) правильный ответ отсутствует
Правильный ответ: В
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие. 
Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца. 

1. Установите соответствие между наименованиями устройств и их назначением:
	Наименование устройства
	Назначение

	1) инвертор
	А)Преобразование переменного напряжения одного уровня в другой

	2) выпрямитель
	Б) Преобразование постоянного тока в переменный ток

	3) трансформатор
	В) Преобразование механической энергии в электрическую

	4) генератор
	Г) Преобразование переменного тока в постоянный ток


Правильный ответ: 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

2. Установите соответствие между наименованиями элементов электрической машины  и их назначением

	Наименование элемента
	Назначение

	1) статор
	А) Неподвижная часть электрической машины, создающая электрическое поле 

	2) коллектор генератора 
	Б) Вращающаяся часть электрической машины, в которой индуцируется электрическое поле

	3) короткозамкнутый ротор
	В) Вращающаяся часть электрической машины, в которой выпрямляется выходной ток

	4) станина
	Г) Литой или сварной корпус, в котором фиксируется сердечник статора


Правильный ответ: 1-А, 2-В, 3-Б, 4-Г
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

3. Установите соответствие между наименованиями полупроводниковых приборов и их особенностям
	Наименование устройства
	Особенности

	1) Биполярный транзистор
	А) 3 p-n-переход

	2) Диод
	Б) 2 p-n-переход

	3) Тиристор
	В) p- или n-канал

	4) Полевой транзистор
	Г) 1 p-n-переход


[bookmark: _Hlk188875600]Правильный ответ: 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность. 
Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность работы РПН с токоограничивающими реакторами:
А) На этот же контакт переводится другой контактор, переводя трансформатор на другую ступень регулирования.
Б) В нормальном режиме оба контактора замыкают один и тот же контакт и через эти оба параллельно включённых контактора и реактор проходит ток обмотки.
В) Часть обмотки трансформатора замыкается накоротко — ток в этой цепи ограничивается реактором
Г) Во время операции переключения один из контакторов переключается на другой контакт (соответствующий необходимой ступени регулирования).
Правильный ответ: БГВА
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

2. Установите правильную последовательность  подключения трансформатора на параллельную работу совместно с уже работающим трансформатором:
А) проверить прибором совпадение фаз со стороны вторичных обмоток
Б) осмотреть подключаемый трансформатор и убедиться в его готовности к включению, особенно если трансформатор был в ремонте или длительное время не работал;
В) включить трансформатор со стороны высшего напряжения;
Г) при совпадении фаз подключить трансформатор к общим шинам распределительного устройства на стороне низшего напряжения.
Правильный ответ: БВАГ
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

3. Установите правильную последовательность  синхронизации генератора с сетью:
А) Проверить порядок чередования фаз генератора, подключаемого к шине системы электропитания, он должен совпадать с последовательностью чередования фаз сети.
Б) Изменить ток возбуждения синхронного генератора так, чтобы установить ЭДС на якорной обмотке чуть большую напряжения сети.
В) Выполнить синхронизацию ЭДС и напряжения сети с помощью синхроноскопа. Все три лампы синхроноскопа, которые для каждой фазы включены в разрыв цепи генератора и сети, должны погаснуть.
Г) Установить скорость вращения приводного механизма. Она должна быть равна такому значению, чтобы частота выходного напряжения была равна частоте сети.
Правильный ответ: АГБВ
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
[bookmark: _Hlk188876015]
Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное словосочетание(слово).

1. Электромагнитное реле с герметизированным магнитоуправляемым контактом, называется _____________
Правильный ответ: герконовое реле/герконовым реле/герконом/геркон
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

2. Изолятор, используемый в качестве жесткой опоры для электротехнического устройства или отдельных его частей, называется ______________
Правильный ответ: опорный изолятор/ опорным изолятором/ опорный/ опорным
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

3. Электрическое распределительное устройство, состоящее из шкафов или блоков со встроенных в них оборудованием, устройствами управления, контроля, защиты, автоматики и сигнализации, поставляемое в собранном или подготовленном для сборки виде, называется _______________
Правильный ответ: комплектное распределительное устройство/ КРУ/
комплектным распределительным устройством/ комплектное /комплектным
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

[bookmark: _Hlk188877470]Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Определите суммарное сопротивление подключенных потребителей. К однофазной сети с напряжением U=220 B подключен бойлер мощностью P1=1,2 кВт и лампа накаливания мощностью P2=300 Вт
Правильный ответ: I=(P1+P2)/U=(1200+300)/220=6,82 A и R=U/I=220/6,82=32,26 Ом / от 32 до 32,3 Ом / 32,26 Ом
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

2. Определите полную мощность потребителя. Результат округлить до целого значения. Ваттметр системы контроля загруженности трехфазного потребителя с напряжением Uн=380 В показывает P=5 кВт, а ВАрметр Q=5 кВАр.

Правильный ответ: S=/S=7 kВА / 7 kВА
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4


[bookmark: _GoBack]3. Определить активную и реактивные составляющие потребляемой мощности. Значения округлить до десятых. Полная потребляемая мощность объектом составляет S=54 МВА. Коэффициент мощности для объекта равен 


Правильный ответ: P= S⸱МВт; и 
Q=/ 45,9 и 21,6 / 45,9 МВт и 21,6 МВАр
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

[bookmark: _Hlk188881426]Задания открытого типа с развернутым ответом

Тема: Защита отчета о прохождении производственной практики (технологической).

Задачи:
Подготовка презентации для защиты отчета о прохождении производственной практики (технологической):
· содержание презентации должно отражать содержание всех разделов отчета о практике;
· количество слайдов презентации – не менее десяти;
· структура презентации: первый слайд – титульный, второй слайд – задачи практики в соответствии с индивидуальным планом, следующие слайды – характеристика содержания основной части отчета в соответствии с ее структурой, предпоследний слайд – выводы по результатам практики и предложения по усовершенствованию ее организации и содержания, последний слайд – контакты обучающегося и руководителя практики;
· оформление презентации – стандартные требования, использование встроенных цветовых схем, шрифтов, возможностей визуализации информации.

[bookmark: _Hlk183287415]Время выполнения – 18 часов.

Ожидаемый результат: презентация для защиты отчета о прохождении производственной практики (технологической).

Критерии оценивания: соответствие подготовленной презентации для защиты отчета о прохождении производственной практики (технологической) требованиям по структуре, содержанию и оформлению.

Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
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