Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Электроника и микросхемотехника»

Задания закрытого типа
[bookmark: _Hlk187664626]Задание закрытого типа на выбор правильного ответа
Выберите один правильный ответ:

1. Чем обусловлен спад частотной характеристики усилителя переменного тока в области нижних частот?
А) инерционностью транзисторов усилителя
Б) наличием разделительных конденсаторов
В) источником питания
Г) схемами смещения усилительных подсхем
Правильный ответ: Б.
Компетенции: ПК-03

2. Зачем нужно вводить разделительные конденсаторы между каскадами в усилителях переменного тока?
А) для увеличения полосы пропускания усилителя
Б) для уменьшения температурной нестабильности выходного напряжения усилителя
В) для защиты усилителя от короткого замыкания по входу и выходу
Г) для изменения верхней граничной частоты полосы пропускания усилителя
 Правильный ответ: А.
Компетенция: ПК-03

3. Какие свойства привносит в усилитель отрицательная обратная связь?
А) обеспечивает устойчивость усилителя
Б) увеличивает коэффициент усиления, при этом повышается нестабильность усилителя
В) уменьшает мощность, потребляемую усилителем от источника питания
Г) стабилизирует коэффициент усиления, уменьшая его
Правильный ответ: Г
Компетенция: ПК-03

4. Какие свойства привносит в усилитель положительная обратная связь?
А) обеспечивает устойчивость усилителя
Б) увеличивает коэффициент усиления, при этом повышается нестабильность усилителя
В) уменьшает мощность, потребляемую усилителем от источника питания
Г) стабилизирует коэффициент усиления, уменьшая его
Правильный ответ: Б
Компетенция: ПК-03

5. В какое устройство превращается неустойчивый усилитель?
А) в генератор
Б) в стабилизатор
В) в аналоговый компаратор
Г) в активный фильтр
Правильный ответ: А
Компетенция: ПК-03

6. Введение в разомкнутый усилитель общей отрицательной обратной связи создает проблему устойчивости или ее решает?
А) решает
Б) создает
В) не влияет на устойчивость
Г) для одних усилителей – решает эту проблему, для других – ее создает
Правильный ответ: Г
Компетенция: ПК-03

7. Какие существуют способы обеспечения устойчивости усилителей?
А) введение корректирующих цепей
Б) удаление из усилителя всех конденсаторов
В) введение положительной обратной связи
Г) увеличение омического сопротивления цепи нагрузки усилителя
Правильный ответ: А
Компетенция: ПК-03

8. Каковы параметры идеального операционного усилителя?
А) коэффициент усиления стремится к единице, входное сопротивление стремится к нулю, выходное сопротивление стремится к бесконечности
Б) коэффициент усиления стремится к нулю, входное сопротивление стремится к бесконечности, выходное сопротивление стремится к бесконечности
В) коэффициент усиления стремится к бесконечности, входное сопротивление стремится к нулю, выходное сопротивление стремится к бесконечности
Г) коэффициент усиления стремится к бесконечности, входное сопротивление стремится к бесконечности, выходное сопротивление стремится к нулю
Правильный ответ: Г
Компетенция: ПК-03

9. Какое изображение соответствует условному обозначению биполярного транзистора?
[image: ]
Правильный ответ – Б
Компетенции: ПК-03.

Задания закрытого типа на установление соответствия
Установите правильное соответствие
Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

1. Установите соответствие между названиями элементов и схем электрической цепи и их условными обозначениями:
	1. Однофазный выпрямительный мост
	А[image: ]

	2. Трехфазный выпрямительный мост
	Б[image: ]

	3. Однополупериодный выпрямитель
	В[image: ]


Правильные ответы:
	1
	2
	3

	Б
	В
	А


Компетенции: ПК-03.

2. Установите соответствие между названием перечисленных электроизмерительных приборов и измеряемыми параметрами
	1. Омметр 
2. Вольтметр
3. Амперметр
4 Ваттметр
	А. Мощность
Б.Сопротивление
В.Напряжение
Г. Сила тока


Правильные ответы:
	1
	2
	3
	4

	Б 
	В
	Г
	А


Компетенция: ПК-03

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности
Установите правильную последовательность. 
Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Расставьте материалы по мере возрастания их сопротивлений:
А) Al;
Б) Cu;
В) Au;
Г) Ag;
Д) Fe.
Правильный ответ: Г, Б, В, А, Д
Компетенция: ПК-03

2. Расположите величины сопротивления резисторов в порядке их возрастания:
А) 2R2,
Б) 10E,
В) 10к,
Г) 1М
Правильный ответ: А, Б, В, Г.
Компетенция: ПК-03

Задания открытого типа
Задания открытого типа на дополнение.

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Биполярный транзистор имеет количество p-n переходов равное
Правильный ответ: двум.
Компетенция: ПК-03

2. Полупроводниковый диод, обратная ветвь ВАХ, которого имеет участок со слабой зависимостью напряжения от тока называется ___________.
Правильный ответ: Стабилитрон
Компетенция: ПК-03

3. Полупроводниковый прибор с тремя и более р-n переходами, предназначенный для выпрямления и переключения электрического тока, в ВАХ которого имеется участок отрицательного дифференциального сопротивления это _____________.
Правильный ответ: тиристор
Компетенция: ПК-03

4. Полупроводниковый прибор, в котором управление выходным током осуществляется электрическим полем, а не током, как в биполярных транзисторах, это _____________ __________.
Правильный ответ: полевой транзистор
Компетенция: ПК-03

5. Схема включения биполярного транзистора, в которой вывод базы является общим для входной и выходной цепей называется _________.
Правильный ответ: схемой с общей базой
Компетенция: ПК-03

6. Зависимость среднего значения выпрямленного напряжения от среднего значения выпрямленного тока выпрямителя это его __________  _________
Правильный ответ: внешняя (нагрузочная) характеристика
Компетенция: ПК-03

7. ____________ – в технике вторичного электропитания это устройство, преобразующее постоянный ток в переменный.
Правильный ответ: инвертор
Компетенция: ПК-03

Задания открытого типа
Задание открытого типа на дополнение
Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Наука о взаимодействии электронов с электромагнитными полями и методах создания электронных приборов и устройств для преобразования электромагнитной энергии для приёма, передачи, обработки и хранения информации, называется _____.
Правильный ответ: электроника / электроникой
Компетенция: ПК-03

2. Полупроводниковый диод, предназначенный для стабилизации напряжения в источниках питания, называется 
Правильный ответ: стабилитрон / стабилитроном
Компетенция: ПК-03

Задание открытого типа с развернутым ответом

Приведите полное решение задачи

1. В усилителе на рис. При [image: ] ток стока[image: ]. Определить:
а) сопротивление резистора RИ, если падением напряжения IЭRЭ пренебречь;
б) Ес, если RН =10 кОм, UCИ = 4 В.
[image: ]
[bookmark: _Hlk192845762]Время выполнения 20 мин
Ожидаемый результат:
[image: ]
[image: ]
Критерии оценивания:
– определение сопротивления RИ
– определение ЭДС стока
Правильный ответ: 2 кОм, 16 В.
Компетенции: ПК-03

2. Прямой ток эмиттера транзистора п-р-п составляет IЭ=2 мА, коллекторная цепь разорвана. Определить: напряжение эмиттер—коллектор, полагая IКБ0 = 2 мкА, IЭБ0=1,6 мкА, α = 0,98.
Время выполнения 25 мин
Ожидаемый результат:


 и 
Откуда


Напряжение база—коллектор


Следовательно, транзистор работает в режиме насыщения.
 Напряжение эмиттер — коллектор


Критерии оценивания:
[bookmark: _Hlk192845895]– определение напряжения база - коллектор
– определение напряжения эмиттер - коллектор
Правильный ответ: -0,0063 В.
Компетенции: ПК-03

3. Рассчитать LC-фильтр, если Uн =25В, Iн=0,5А, q1=0,67, q2=0,05.
Время выполнения 15 мин
Ожидаемый результат:
Через коэффициенты пульсаций на входе и выходе рассчитаем требуемый коэффициент сглаживания: 
S= q1/ q2= 0,67/0,05=13.
Положим Xc=0,1Rн=0,1Uн/Iн=0,1.25/0,5=5 Ом.
Тогда C=1/(ωпXc)=1/(2.2π.50 .5)=300мкФ.
Индуктивность дросселя: L=S/ ωп2C=13/[(2.2π.50)2.300 .10-6]=0,1 Гн.
Критерии оценивания:
– определение емкости конденсатора
– определение индуктивности дросселя
Правильный ответ: 0,1 Гн.
Компетенции: ПК-03

4. Прямой ток эмиттера транзистора п-р-п составляет IЭ=2 мА, коллекторная цепь разорвана. Определить: напряжение на эмиттерном и коллекторном переходах; полагая IКБ0 = 2 мкА, IЭБ0=1,6 мкА, α = 0,98. В каком режиме работает транзистор?
Время выполнения 25 мин
Ожидаемый результат:


 и 
Откуда


Напряжение база—коллектор


Следовательно, транзистор работает в режиме насыщения.
Критерии оценивания:
– определение напряжения база –коллектор
– вывод о режиме работы
Правильный ответ: в режиме насыщения
Компетенции: ПК-03
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6) Eq=IRi+-Ugy+IRy=104-4-4-2=16 B.
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