Комплект оценочных материалов по практике
«Производственная практика»
Задания закрытого типа

Задание закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Для чего служат провода?

А) служат для различных участков электросхем и подачи на них напряжения

Б) служат для предупреждения междувитковых замыканий

В) служат для соединения электродержателя и свариваемого изделия с источником питания

Г) нет правильного ответа

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-6
2. Как расшифровывается марка провода ПВ?

А) провод с поливинилхлоридной изоляцией.

Б) провод с вольфрамовым покрытием

В) провод с вазелиновым покрытием

Г) нет правильного ответа

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-6
3. Что такое пайка?

А) соединение друг с другом деталей

Б) это удаление с паяных поверхностей и припоев окисной пленки

В) соединение деталей друг с другом при помощи легкоплавких материалов

Г) нет правильного ответа

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-6
4. Для чего служит пакетный выключатель?

А) служит для подключения электрических приборов

Б) служит для учета потребляемой энергии

В) служит для включения и отключения схем

Г) нет правильного ответа

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-6
5. Что такое кабель?

А) место соприкосновения проводников между собой

Б) изолированный проводник, который служит для передачи электрического тока в земле, воде и воздухе.

В) служит жестким неизолированным проводником.

Г) нет правильного ответа

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-6
6. Для чего служит предохранитель

А) для защиты изоляции электрических станций, подстанций и линий электрических передач от коммутационных и атмосферных напряжений

Б) для понижения напряжения до величины 100В

В) служит для защиты цепи от тока короткого замыкания и увеличенных больших перегрузок

Г) нет правильного ответа

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-6
Выберете несколько правильных вариантов ответов
7. Какие бывают классы проводов?

А) установочные

Б) силовые

В) монтажные

Г) контрольные

Д) обмоточные

Правильный ответ: А; В; Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-6
Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

1. Установите соответствие цвета проводов и их применение
1. Фаза                                           А) Синий

2. Ноль                                           Б) Коричневый

3. Заземление                                В) Желто-зеленый
Правильный ответ: 

	1
	2
	3

	Б
	А
	В


Компетенции (индикаторы): ОПК-6
2. Установите соответствие трансформаторов и описания
	1. Повышающий трансформатор
	А) Преобразование переменного тока одного напряжения в переменный ток другого, более высокого напряжения

	2. Понижающий трансформатор
	Б) Преобразование переменного тока одного напряжения в переменный ток другого, более низкого напряжения

	3. Токовый трансформатор
	В) Преобразование переменного тока одной величины в другую величину тока


Правильный ответ: 

	1
	2
	3

	А
	Б
	В


Компетенции (индикаторы): ОПК-6
3. Установите соответствие
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	А) низковольтный комбинированный электрический аппарат, совмещающий в одном корпусе функции двух защитных устройств УЗО и автоматического выключателя

	2. [image: image2.png]A1®- asmomam ([udpeperuuanshisii
asmomam)





	Б) коммутационный аппарат для защиты электрической цепи от токов утечки. В отличии от автоматического выключателя, защищающего проводку от короткого замыкания и значительных перегрузок, это устройство срабатывает только при возникновении токов утечки
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	В) контактный коммутационный аппарат, который предназначен для включения и отключения (т.е. для коммутации) электрической цепи, защиты кабелей, проводов и потребителей (электрических приборов) от токов перегрузки и от токов короткого замыкания


Правильный ответ: 

	1
	2
	3

	Б
	А
	В


Компетенции (индикаторы): ОПК-6
Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность. 
Запишите правильную последовательность букв слева направо.
1. Определите правильную последовательность.

Первый закон ___________ это один из основных законов электрических цепей, согласно которому ___________ сумма_______, входящих в______, равна ______ токов, выходящих из этого узла.

А) токов

Б) Кирхгоффа

В) узел

Г) сумме

Д) алгебраическая

Правильный ответ: Б, Д, А, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-6
Задания открытого типа

Задание открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)
1. Нормативно правовой акт, содержащий основные нормы по прокладке электропроводки и сборке щитов автоматики называется _________

Правильный ответ: ПУЭ / правила устройства электроустановок

Компетенции (индикаторы): ОПК-6
2. Асинхронная машина (АМ) – бесколлекторная машина переменного тока, у которой в установившемся режиме магнитное поле, участвующее в основном процессе преобразования энергии, и ротор вращаются с __________ частотами вращения.

Правильный ответ: разными

Компетенции (индикаторы): ОПК-6
Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)
1. Вид соединения проводов, который применяется при недостаточной длине провода и в труднодоступных местах называется ______

Правильный ответ: в стык

Компетенции (индикаторы): ОПК-6
2. Вид соединения проводов, который применяется при производстве ответственных цепей без разрыва линейного провода называется ________

Правильный ответ: скрутка угловая

Компетенции (индикаторы): ОПК-6
3. Место соприкосновения двух или нескольких проводников между собой, через который электрический ток проходит из одной цепи в другую называется ______

Правильный ответ: электрическим контактом / контактом / соединением

Компетенции (индикаторы): ОПК-6
4. Устройство для ручного включения и отключения низковольтных электрических цепях постоянного тока называется ___________

Правильный ответ: рубильник / выключатель

Компетенции (индикаторы): ОПК-6
5. Устройство для поочередного включения и отключения низковольтовых электрических цепей называется _________

Правильный ответ: переключатель

Компетенции (индикаторы): ОПК-6
6. Преднамеренное заземление какой-либо точки электрической цепи, необходимое для обеспечения надлежащей работы установки в нормальном или аварийном режиме называется __________

Правильный ответ: заземлением / заземление

Компетенции (индикаторы): ОПК-6
7. Линейное напряжение, которое определяет количество и размер изолирующих частей, а, следовательно, все размеры выключателя и его вес называется ______________

Правильный ответ: номинальным напряжением

Компетенции (индикаторы): ОПК-6
8. Коммутационные аппараты, предназначенные для дистанционного пуска и остановки низковольтных электродвигателей, а так же для защиты их от токов перегрузок называются ____________

Правильный ответ: магнитные пускатели / пускателями

Компетенции (индикаторы): ОПК-6
9. Коммутационные аппараты, предназначенные для дистанционного управления электрическими цепями постоянного и переменного тока в электроустановках напряжением до 1000В при частых выключениях и отключениях называются __________

Правильный ответ: контакторы / контакторами

Компетенции (индикаторы): ОПК-6
10. Электронные устройства, преобразующие постоянное напряжение в переменное, называются _______
Правильный ответ: инверторами / инвертором
Компетенции (индикаторы): ОПК-6
Задания открытого типа с развернутым ответом

Тема: Защита отчета о прохождении производственной практики.

Задачи:

Подготовка презентации для защиты отчета о прохождении производственной практики:

· содержание презентации должно отражать содержание всех разделов отчета о практике;

· количество слайдов презентации – не менее десяти;

· структура презентации: первый слайд – титульный, второй слайд – задачи практики в соответствии с индивидуальным планом, следующие слайды – характеристика содержания основной части отчета в соответствии с ее структурой, предпоследний слайд – выводы по результатам практики и предложения по усовершенствованию ее организации и содержания, последний слайд – контакты обучающегося и руководителя практики;

· оформление презентации – стандартные требования, использование встроенных цветовых схем, шрифтов, возможностей визуализации информации.

Время выполнения – 18 часов.

Ожидаемый результат: презентация для защиты отчета о прохождении производственной практики.

Критерии оценивания: соответствие подготовленной презентации для защиты отчета о прохождении производственной практики требованиям ФГОС ВО по структуре, содержанию и оформлению.
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	ОПК-6


