Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Введение в профессию»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один ответ 

1. Какие существуют теплосиловые установки?
А) двигатели Стирлинга
Б) двигатели внутреннего сгорания
В) паровая турбина
Г) газотурбинные установки
Д) все перечисленные 
Правильный ответ: Д
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

2. По роду используемого топлива различают двигатели, работающие на:
А) лёгком жидком топливе (бензине и керосине)
Б) тяжёлом жидком топливе (мазуте, соляровом масле, дизельном топливе и газойле)
В) газовом топливе (генераторном, природном, промысловом)
Г) смешанном топливе (основным топливом является газ, а для пуска двигателя используется жидкое топливо)
Д) все перечисленные 
Правильный ответ: Д
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

3. Какими системами и механизмами можно управлять в ДВС с использованием микропроцессорной техники с целью их дальнейшего совершенствования?
А) фазами газораспределения
Б) системой топливоподачи 
В) системой нейтрализация отработавших газов
Г) системой управления  искрового зажигания смеси
Д) все перечисленные 
Правильный ответ: Д
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

4. По конструкции элементов ДВС, с помощью которых тепловая энергия сгорающего топлива преобразуется в механическую работу, различают: 
А) поршневые ДВС с возвратно-поступательно движущимися поршнями 
Б) двигатели с вращающимися поршнями, или роторно-поршневые ДВС 
В) газотурбинные двигатели 
Г) реактивные двигатели 
Д) все перечисленные
Правильный ответ: Д
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)


Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Подберите соответствующие определения каждому механизму ДВС.
дисциплину в ДР. если промежуточная аттестация по ней прошла в текущем семестре. Т.е. в семестре, в котором проводится ДР. В медицинских вузах дисциплины проходят циклами, в конце цикла - промежуточный контроль, который возможен до ДР.
Диана Савицкая
	1)
	кривошипно-шатунный механизм
	А)
	обеспечивает своевременный впуск свежего заряда путем открытия впускного клапана, надежное разобщение полости цилиндра и камеры сгорания от атмосферы при сжатии и расширении за счет плотного перекрытия клапанами впускного и выпускного каналов, а также очистку цилиндра от продуктов сгорания путем открытия выпускного клапана.

	2)
	механизм газораспределения 
	Б)
	преобразует возвратно-поступательное движение поршней во вращательное движение коленчатого вала. Коленчатый вал в процессе работы воспринимает и суммирует механическую энергию всех поршней двигателя.

	3)
	декомпрессионный механизм 
	В)
	обеспечивает своевременный впрыск топлива в цилиндры

	4)
	крейцкопфный кривошипно-шатунный механизм
	Г)
	облегчает проворачивание коленчатого вала путем постоянного сообщения полости цилиндра с атмосферой, исключая сжатие, а также обеспечивает продувку цилиндров.

	
	
	Д)
	жёстко связывает поршень с ползуном с помощью штокa и разгружает поршень от поперечной силы, так как её действие в таком случае переносится на крейцкопф.


Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-Д
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

дисциплину в ДР. если промежуточная аттестация по ней прошла в текущем семестре. Т.е. в семестре, в котором проводится ДР. В медицинских вузах дисциплины проходят циклами, в конце цикла - промежуточный контроль, который возможен до ДР.
Диана Савицкая
2. Установите соответствие видов классификация ДВС и их описаний.
	1)
	классификация ДВС по назначению
	А)
	двух- и четырехтактные

	2)
	классификация ДВС по способу осуществления рабочего цикла
	Б)
	стационарные и транспортные

	3)
	классификация ДВС по принципу работы
	В)
	работающие на жидком топливе (дизельном, бензине) и работающие на газообразном топливе

	4)
	классификация ДВС по виду применяемого топлива
	Г)
	одноцилиндровые и многоцилиндровые

	
	
	Д)
	карбюраторные и дизельные



Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-Д, 4-В
 Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

дисциплину в ДР. если промежуточная аттестация по ней прошла в текущем семестре. Т.е. в семестре, в котором проводится ДР. В медицинских вузах дисциплины проходят циклами, в конце цикла - промежуточный контроль, который возможен до ДР.
Диана Савицкая
3. Установите соответствие видов классификаций ДВС и их описаний.
	1)
	по числу цилиндров
	А)
	с воспламенением от сжатия и с принудительным воспламенением (от электрической искры)

	2)
	по расположению цилиндров
	Б)
	одноцилиндровые и многоцилиндровые

	3)
	по способу смесеобразования 
	В)
	с внешним и внутренним смесеобразованием

	4)
	по способу воспламенения горючей смеси 
	Г)
	однорядные, двухрядные, оппозитные

	
	
	Д)
	двигатели без наддува и с наддувом.


Правильный ответ: 1-Б, 2-Г, 3-В, 4-А 
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

4. Установите соответствие видов классификации ДВС по конструктивным признакам и их описаний 
дисциплину в ДР. если промежуточная аттестация по ней прошла в текущем семестре. Т.е. в семестре, в котором проводится ДР. В медицинских вузах дисциплины проходят циклами, в конце цикла - промежуточный контроль, который возможен до ДР.
Диана Савицкая
	1)
	по конструкции кривошипно-шатунного механизма
	А)
	однорядные, многорядные, одноцилиндровые, двухцилиндровые

	2)
	по расположению и числу рабочих цилиндров
	Б)
	тронковые (высоко- и среднеоборотные двигатели) и крейцкопфные (преимущественно малооборотные)

	3)
	по степени быстроходности  
	В)
	

	4)
	по направлению вращения коленчатого вала 
	Г)
	тихоходные (со средней скоростью поршня до 10 м/с) и быстроходные (со средней скоростью поршня выше 10 м/с)

	
	
	Д)
	двигатели правого и левого вращения, реверсивные и нереверсивные


Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-Д
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.
Запишите правильную последовательность букв слева направо

1. Какая последовательность работ при замене масла в ДВС?
А) закручиваем сливную масляную пробку
Б) откручиваем старый масляный фильтр, закручиваем новый предварительно залив в него масло 
В) откручиваем сливную масляную пробку и сливаем масло, откручиваем также заливную крышку для лучшего спуска масла
Г) прогреваем ДВС и глушим его
Д) заливаем масло, проверяем уровень масла
Правильный ответ: Г, В, Б, А, Д
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

2. В четырёхтактном дизеле с наддувом рабочие процессы происходят следующим образом
Г) Под действием давления газов поршень перемещается от ВМТ к НМТ. Происходит рабочий ход.
А) При подходе поршня к ВМТ в цилиндр через форсунку впрыскивается дизельное топливо,  которое, перемешиваясь с нагретым воздухом, самовоспламеняется и начинается процесс сгорания, характеризующийся быстрым повышением температуры и давления. 
Б) При движении поршня от НМТ к ВМТ впускной и выпускной клапаны закрыты, поршень сжимает имеющийся в цилиндре воздух.
В) При движении поршня от ВМТ к НМТ через открытый впускной клапан поступает атмосферный воздух, сжатый в турбокомпрессоре
Д) процесс выпуска осуществляется, когда поршень перемещается от НМТ к ВМТ и через открытый выпускной клапан отработавшие газы поступают из цилиндра на рабочее колесо турбины турбокомпрессора, компрессор которого нагнетает воздух в цилиндры. После окончания такта выпуска при дальнейшем вращении коленчатого вала рабочий цикл повторяется в той же последовательности.
Правильный ответ: В, Б, А, Г, Д
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

3. Какая последовательность работ при запуске ДВС?
А) проверяем уровень масла в ДВС
Г) проверяем уровень охлаждающей жидкости
В) проверяем наличие топлива в баке, подкачиваем топливо ручным насосом при наличии
Б) проверяем отсутствие течей жидкостей
Д) производим прокрутку стартером для повышения давления масла в масляной магистрали и запускаем двигатель и снова проверяем на отсутствие утечек жидкостей.
Правильный ответ: А, Г, В, Б, Д
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

4. Установите последовательность принципа действия двухтактного двигателя с лепестковым клапаном и кривошипно-камерной продувкой.
А) Поршень перемещается от нижней мертвой точки (НМТ) к верхней мертвой точке (ВМТ), перекрывая сначала продувочное, а затем и выпускное окно.
Б) При положении поршня около ВМТ сжатая рабочая смесь воспламеняется электрической искрой от свечи, в результате чего температура и давление газов резко возрастают.
В) Под действием теплового расширения газов поршень перемещается к НМТ (при этом расширяющиеся газы совершают полезную работу). Одновременно, опускаясь вниз, поршень создает избыточное давление в кривошипной камере. Под действием этого давления лепестковый клапан закрывается, не давая, таким образом, горючей смеси вернуться во впускной коллектор и карбюратор.
Г) Когда поршень дойдет до выпускного окна, оно открывается и начнется выпуск отработавших газов в атмосферу - давление в цилиндре понижается. При дальнейшем перемещении поршень открывает продувочное окно и сжатая в кривошипной камере горючая смесь поступает по каналу, заполняя цилиндр и осуществляя продувку его от остатков отработавших газов.
Д) После закрытия поршнем выпускного окна в цилиндре начинается сжатие ранее поступившей в него горючей смеси. Одновременно в кривошипной камере вследствие её герметичности, и после того как поршень перекрывает продувочные окна, под поршнем создается разряжение, под действием которого из впускного коллектора через впускное окно и приоткрытый клапан поступает готовая горючая смесь в кривошипную камеру.
Правильный ответ: А, Д, Б, В, Г
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)


Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Один из четырех основных этапов (в четырехтактном ДВС), которые происходят в цилиндре двигателя за один полный рабочий цикл называется ______.
Правильный ответ: такт/ тактом
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

2. В этом такте впускной клапан открывается, и смесь воздуха и топлива поступает в цилиндр. Такой такт называют ___.
Правильный ответ: Впуск/впуском
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

3. Такт, в котором поршень движется вверх, сжимая топливную смесь, что увеличивает её температуру и давление называют ____.
Правильный ответ: Сжатие/сжатием
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

4. Такт в ДВС, когда выпускной клапан открывается, и продукты сгорания (газы) выходят из цилиндра называют _____.
Правильный ответ: выпуск/выпуском
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)


Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Принцип работы ДВС заключается в преобразовании химической энергии топлива в __________ энергию.
Правильный ответ: механическую
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

2. Бензиновые двигатели работают на бензине, используя _____ для воспламенения топливовоздушной смеси.
 Правильный ответ: свечи / свечу
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

3. В дизельном двигателе воспламенение топлива происходит за счет_______, а не искры от свечи зажигания, как в бензиновом двигателе.
Правильный ответ: сжатия
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

4. В конце процесса сжатия, когда поршень дизеля находится в верхней мертвой точке и воздух максимально сжат, топливная _______ впрыскивает дизельное топливо в цилиндр.
Правильный ответ: форсунка
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте ответ на вопрос.
1. Как разделяют по способу осуществления рабочего цикла поршневые двигатели?
Время выполнения: 10 мин.
Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению.
Правильный ответ: По способу осуществления рабочего цикла поршневые двигатели разделяют на четырёхтактные без наддува (впуск воздуха из атмосферы) и с наддувом (впуск свежего заряда под давлением) и  двухтактные без наддува и с наддувом. Применяют наддув с приводом компрессора от газовой турбины, работавшей на отработавших газах (газотурбинный наддув); от компрессора, механически связанного с двигателем, и от компрессоров, один из которых приводится в действие газовой турбиной, а другой - двигателем.
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

2. Какие преимущества паровых машин над ДВС?
Время выполнения: 10 мин.
Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению.
Правильный ответ:  Важным преимуществом поршневых паровых двигателей является сохранение максимального крутящего момента на любых оборотах, вплоть до самых минимальных. Это даёт паровому транспорту динамику, недостижимую для транспортных средств с ДВС — преодоление уклонов на любой скорости, чрезвычайно медленный ход, плавный ход без рывков. Паровые машины не нуждаются в коробке скоростей и понижающем редукторе, передавая усилие непосредственно на колёса или на дифференциал ведущего моста. Простота устройства, щадящий температурный режим и низкие обороты, значительно повышают их ресурс. Длительно выдерживает высокие перегрузки (до 100 %), на что ДВС неспособны. Не требует поддержания оборотов на холостом ходу и расходует пар строго пропорционально нагрузке, что значительно улучшает её экономичность. Бесшумны, нет образования токсичных продуктов, не требуют каталитических нейтрализаторов. 
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

3. Что представляет собой паровая машина?
Время выполнения: 10 мин.
Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению.
Правильный ответ: паровая поршневая машина представляла собой двигатель внешнего сгорания, в котором выделение теплоты сгорания топлива (в подавляющем большинстве случаев это был уголь) происходило за пределами двигателя, или расширительной машины. Рабочим телом, совершающим работу расширения в цилиндре такой машины, являлся водяной пар. После расширения в цилиндре и передачи энергии поршню водяной пар над поршнем конденсировали, впрыскивая в цилиндр холодную воду. Возникающее в цилиндре двигателя в результате этого разрежение приводило к перемещению поршня в исходное положение под действием атмосферного давления, воздействующего на поршень с обратной стороны. Поэтому такие поршневые двигатели называли еще атмосферными. Они имели очень низкий КПД, который не превышал 5%, крайне малую частоту смены циклов (12 - 30 ходов в минуту), были громоздкими и тяжелыми.	
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

4. Какие два основных теоретических цикла используют для анализа поршневых ДВС? 
Время выполнения: 10 мин.
Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению.
Правильный ответ: 1. Цикл с подводом теплоты при постоянном объеме теоретический для карбюраторных и газовых двигателей. 2. Смешанный цикл с подводом теплоты при постоянном объеме и части теплоты при постоянном давлении   теоретический цикл для дизелей без компрессора.
Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)
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