Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Гидропривод технологического оборудования»


Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ
Какая рабочая жидкость применяется в гидромуфтах:
[bookmark: _Hlk191206231]А) моторное масло
Б) трансмиссионное масло
В) масло турбинное
Г) тормозная жидкость
Правильный ответ: В
[bookmark: _Hlk191206349][bookmark: _Hlk192272748]Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

2. Выберите один правильный ответ
Особенность рабочей жидкости препятствовать относительному движению ее слоев при действии внешних сил называется:
А) Текучесть
Б) Вязкость
В) Проницаемость
Г) Кавитация
Правильный ответ: Б
[bookmark: _Hlk192273459]Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

3. Выберите один правильный ответ
Для накопления и возвращения энергии рабочей жидкости, которая находится под давлением применяют:
А) Гидронакопитель
Б) Гидроисполнитель
В) Гидроаккумулятор;
Г) Гидроотделитель
Правильный ответ: В
Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

4. Выберите один правильный ответ
Что является причиной возникновения шума в работе гидропривода, а также уменьшения объемного КПД насоса и запоздания срабатывания аппаратуры:
А) Пена
Б) Кавитация 
В) Пониженная температура
Г) Вязкость
Правильный ответ: Б
[bookmark: _Hlk192276082]Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2


Задания закрытого типа на установление соответствия
1. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.
	1)
	Пластинчатый насос
	А)
	


	2)
	Радиально-поршневой
	Б)
	[image: ]

	3)
	Аксиально-поршневой с наклонным диском
	В)
	[image: ]

	4)
	Аксиально-поршневой с наклонным блоком
	Г)
	[image: ]


Правильный ответ: 
	1
	2
	3
	4

	Б
	А
	Г
	В


[bookmark: _Hlk192277111]Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

2. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.
	1)
	Предохранительный клапан не прямого действия
	А)
	[image: ]

	2)
	Предохранительный клапан прямого действия
	Б)
	[image: ]

	3)
	Редукционный клапан
	В)
	[image: ]

	4)
	Клапан разности давлений
	Г)
	[image: ]


Правильный ответ: 
	1
	2
	3
	4

	Б
	А
	Г
	В


Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

3. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

	1)
	Гидроцилиндр с односторонним штоком
	А)
	[image: ]

	2)
	Гидроцилиндр с двусторонним  штоком
	Б)
	[image: ]

	3)
	Телескопический гидроцилиндр
	В)
	[image: ]

	4)
	Гидроцилиндр с постоянным торможением в конце хода с одной стороны
	Г)
	[image: ]


Правильный ответ: 
	1
	2
	3
	4

	Г
	А
	Б
	В


Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

4. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.
	1)
	Двухлинейный двухпозиционный распределитель с ручным управлением
	А)
	[image: ]

	2)
	Двухлинейный двухпозиционный распределитель с гидравлическим управлением
	Б)
	[image: ]

	3)
	Трёхлинейный двухпозиционный распределитель с управлением от кулачка
	В)
	[image: ]

	4)
	Четырёхлинейный трёхпозиционный распределитель с электромагнитным управлением
	Г)
	[image: ]


Правильный ответ: 
	1
	2
	3
	4

	В
	А
	Б
	Г


[bookmark: _Hlk192279976]Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2


Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

[bookmark: _Hlk191215093]1. Расположите тип насоса в порядке возрастания диапазона его рабочего давления:
А) Центробежные
Б) Аксиально-поршневые
В) Пластинчатые
Г) Шестерённые
Правильный ответ: А, Г, В, Б
Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

[bookmark: _Hlk191225954]2. Расположите очерёдность действий при расчёте гидромотора в правильном порядке:
А) Определение геометрических, скоростных и силовых параметров
Б) Выбор гидравлической схемы гидропривода
В) Общая компоновка гидропередачи
Г) Расчёт гидравлической системы
Правильный ответ: Б, А, Г, В
Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

3. Расположите гидравлическую мощность, развиваемую гидронасосом в порядке возрастания для заданных давления рабочей жидкости P и расхода жидкости Q:
[bookmark: _Hlk192612643][bookmark: _Hlk192670147]А) P= 1МПа Q=10 л/с,
Б) P= 1кПа Q=10 см3/с
В) P= 10000 Па Q=0,1 м3/с
Г) P= 100000 кПа Q=1 л/мин
Правильный ответ: Б, В, А, Г
[bookmark: _Hlk192613343]Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

4. Расположите кинематические вязкости жидкостей, в порядке возрастания:
А) Масло гидравлическое класса вязкости 5
Б) Спирт этиловый
В) Керосин
Г) Ртуть
Правильный ответ: Г, Б, В, А
[bookmark: _Hlk192613525]Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2


Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

[bookmark: _Hlk189828122]1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).
____________________ машина, предназначенная для создания
или использования потока жидкой среды как носителя энергии.
Правильный ответ: гидравлическая машина.
[bookmark: _Hlk192613806]Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).
___________________ – представляет собой машину для создания потока жидкой среды.
Правильный ответ: насос.
[bookmark: _Hlk192614005]Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).
________________ – отношение объема подаваемой жидкости ко времени.
Правильный ответ: объемная подача насоса.
[bookmark: _Hlk192614142]Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание).
_________________ – сумма подачи и объемных потерь насоса. 
Правильный ответ: идеальная подача насоса.
[bookmark: _Hlk192614388]Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

5. Напишите пропущенное слово (словосочетание).
__________________ – мощность, сообщаемая насосом подаваемой жидкости
Правильный ответ: полезная мощность насоса.
[bookmark: _Hlk192615130]Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Потребляемая насосом мощность (Ответ запишите в виде формулы с расшифровкой параметров)
Правильный ответ: 
где М – крутящий момент на валу насоса;  - угловая скорость вращения
вала;  - КПД насоса
Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

[bookmark: _Hlk192677824]2. Потребляемая мощность гидромотора (Ответ запишите в виде формулы с расшифровкой параметров)
Правильный ответ: 
где - перепад давления в гидромоторе, который зависит от разности
давлений на входе р1 и выходе р2 гидромотора, Q – расход
жидкости гидромотора.
[bookmark: _Hlk192615646]Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

3. Шестерённый насос (Ответ запишите в виде определения)
Правильный ответ: насос, в котором перемещение рабочей жидкости из всасывающей полости в напорную осуществляется вращающимися и находящимися в зацеплении шестернями.
Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

4. Рабочий объем шестеренной гидромашины (Ответ запишите в виде формулы с расшифровкой параметров)
Правильный ответ: .
где m – модуль зацепления; z – число зубьев; b – ширина шестерни.
Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

5. Пластинчатые насосы (Ответ запишите в виде определения)
Правильный ответ: насосы, в которых перемещение рабочей жидкости осуществляется вращающимися и одновременно движущимися возвратно-поступательно впазах ротора пластинами (шиберами).
Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Решить задачу:
На рисунке показана схема стенда для гидравлического испытания небольших гидроцилиндров. Необходимое в процессе гидравлического испытания давление минерального масла в полости А объемом 45 см3 гидроцилиндра 1 создается поджатием плунжера 3, диаметр которого d = 20 мм, при вращении винта 4. Давление масла в полости А гидроцилиндра контролируется по манометру 2. Модуль упругости масла Е=1400 МПа. Пренебрегая деформацией стенда и гидроцилиндра, а также утечкой масла через неплотности, определить количество оборотов винта 4 с резьбой шагом 1 мм, которое необходимо сделать, чтобы в полости А создать избыточное давление 20 МПа.
[image: ]
Привести расширенное решение.
Время выполнения – 30 мин.
Ожидаемый результат:
Переведём все заданные величины в систему СИ




Найдём коэффициент объёмного сжатия 

[bookmark: _Hlk192686733]Найдём объём жидкости в гидроцилиндре после повышения давления на 20 Мпа

Найдём разницу объёмов до и после повышения давления

Найдём площадь гидроцилиндра 

[bookmark: _Hlk192686916]Составим уравнение для нахождения перемещения плунжера, при котором давление возрастёт до 15Мпа
, отсюда найдём искомое перемещение плунжера x

Так как по условию задачи указано что шаг резьбы винта равен 1 мм, то количество оборотов винта будет равняться перемещению плунжера в мм.
Ответ: 3,2 оборотов.
Критерии оценивания:
– перевод заданных величин в систему СИ;
– определение коэффициента объёмного сжатия;
– определение объёма жидкости в гидроцилиндре после повышения давления на 20 МПа;
[bookmark: _Hlk192686841]– определение разницы объёмов до и после повышения давления
– определение площади гидроцилиндра
[bookmark: _Hlk192687119]– составление уравнения для нахождения перемещения плунжера, при котором давление возрастёт до 20МПа
– определение перемещения плунжера и количества оборотов винта для обеспечения этого перемещения
[bookmark: _Hlk192617034]Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

[bookmark: _Hlk192616588]2. Решить задачу:
[bookmark: _Hlk192617560]Для объемного гидропривода получили рабочую жидкость смешиванием двух марок масел: «Индустриальное 15» (ρ1 = 780 кг/м3, m1=34кг) и «Индустриальное 35» (ρ2 = 825 кг/м3, m2 = 27 кг).
[bookmark: _Hlk192619232]Определить плотность полученной рабочей жидкости как смеси.
[bookmark: _Hlk192616849]Привести расширенное решение.
Время выполнения – 25 мин.
Ожидаемый результат:
Объемы составляющих смесь отдельных марок масел равны,
Соответственно

Поскольку для полученной смеси масел общая масса  и
общий объем  и, то по формуле находим плотность полученной рабочей жидкости

 Ответ: плотность полученной рабочей жидкости равна .
Критерии оценивания:
– определение объёмов смешиваемых масел;
– нахождение основной формулы для определения плотности;
– получение расчетной формулы, для вычисления плотности смеси масел.
Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2
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