Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Автоматизация производственных процессов»

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа
Выберите один правильный ответ

1. Состояние изделия, при котором оно способно выполнять заданные функции с параметрами, установленными требованиями технической документации, называется
А) надёжность
Б) безотказность
В) работоспособность
Правильный ответ: В
Компетенции (индикаторы): ПК-8 (ПК-8.1)

2. Приспособленность конструкции к проведению ремонтов машины назовем
А) ремонтной технологичностью
Б) стандартизацией
В) агрегатированием
Правильный ответ: А
Компетенции (индикаторы): ПК-8 (ПК-8.1)

3. Коэффициент унификации определяется по формуле

А) 

Б) 

В) 
Правильный ответ: Б
Компетенции (индикаторы): ПК-8 (ПК-8.1)

4. Какая из зависимостей характеризует процесс, осуществляемый в машине циклического действия:

А) ;        

Б)  
Правильный ответ: А
Компетенции (индикаторы): ПК-8 (ПК-8.1)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.
Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между определением и понятием
	1) ОСТы
	А) разрабатываются на продукцию, работы и услуги потребности в которых носят межотраслевой характер

	2) ГОСТы
	Б) разрабатываются применительно к продукции определенной отрасли

	3) ТУ
	В) разрабатываются и принимаются самим предприятием

	4) Стандарты предприятий
	[bookmark: h.gjdgxs]Г) разрабатывают предприятия и другие субъекты хозяйственной деятельности в том случае, когда стандарт создавать нецелесообразно


Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-В, 4-Г
Компетенции (индикаторы): ПК-8 (ПК-8.1)

2. Установите соответствие между технологическими процессами пищевых производств и их физическим смыслом
	1) Машинные
	А) основаны на механической работе

	2) Аппаратные
	Б) не связаны с затратой механической энергии


Правильный ответ: 1- А, 2-Б
Компетенции (индикаторы): ПК-8 (ПК-8.1)

3. Установите соответствие между рабочими органами машины и видами их движения
	 1) Циклические
	А) рабочие органы с переменной скоростью движения

	 2) Ациклические
	Б) рабочие органы неподвижные или движущиеся с постоянными кинематическими параметрами


Правильный ответ: 1-А, 2-Б
Компетенции (индикаторы): ПК-8 (ПК-8.1)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.
Запишите правильную последовательность букв слева направо

1. Установите правильную последовательность действий конструктора перед началом проектирования новой машины. Конструктор должен 
А) изучить сущность технологического процесса
Б) провести самостоятельно или совместно с технологом предпроектные технологические изыскания на моделях
В) определить физические параметры перерабатываемого сырья на разных стадиях его обработки
Правильный ответ: А, Б, В 
Компетенции (индикаторы): ПК-8 (ПК-8.1)

2. Установите правильную последовательность этапов, формирующих качество машин-автоматов: качество
А) закладывается на этапе конструирования;
Б) обеспечивается при изготовлении
В) поддерживается в процессе эксплуатации
Правильный ответ: А, Б, В
Компетенции (индикаторы): ПК-8 (ПК-8.1)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Систему машин, соединенных транспортными устройствами, которые передают обрабатываемый объект последовательно от одной машины к другой, называют ____________________
Правильный ответ: технологической линией
Компетенции (индикаторы): ПК-8 (ПК-8.1)

2. Отрезок времени, необходимый и достаточный для полной обработки какого-либо объекта от начальной стадии до завершения, называется__________
Правильный ответ: технологический цикл/технологическим циклом
Компетенции (индикаторы): ПК-8 (ПК-8.1)

3. Время между моментами выдачи машиной или линией одного готового объекта (или порции их) назовем ______________________ 
Правильный ответ: рабочим циклом / рабочим циклом
Компетенции (индикаторы): ПК-8 (ПК-8.1)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос 

1. Как называется реальное количество кондиционной продукции, которое машина выдает в среднем в единицу времени за достаточно продолжительный период ее эксплуатации, включающий различного рода внецикловые потери и потери от брака?  
Правильный ответ: фактическая производительность
Компетенции (индикаторы): ПК-8 (ПК-8.1)

2.  Как называется коэффициент, выражающий отношение потерянного времени эксплуатации к времени бесперебойной работы машины
Правильный ответ: коэффициент потерь/коэффициентом потерь
Компетенции (индикаторы): ПК-8 (ПК-8.1)

3. Как называется максимально возможное при данной технологии количество продукции в единицу времени, которое могло бы быть выпущено, если бы не было потерь на холостые ходы, и в течение всего времени пребывания обрабатываемого объекта в машине он непрерывно подвергался бы обработке, как это и происходит в машинах равномерно-поточного действия
Правильный ответ: технологическая производительность/технологической производительностью
Компетенции (индикаторы): ПК-8 (ПК-8.1)

4. Что изучает и определяет эргономика? Что эргономика должна обеспечить? 
Правильный ответ: эргономика изучает и определяет соответствие технических параметров машин с психофизиологическими возможностями оператора, должна обеспечить максимальную надежность действия системы «человек—машина».
Компетенции (индикаторы): ПК-8 (ПК-8.1)

5. К эксплуатационной внеэкономической группе свойств машины-автомата относятся свойства, определяющие качество машины. Перечислите минимум 3 из известных вам свойства, определяющих качество машины
Правильный ответ должен содержать минимум 3 из следующих элементов: 1) безвредность 2) безопасность 3) эстетичность 3) престижность 4) модность
Компетенции (индикаторы): ПК-8 (ПК-8.1)

Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте ответ на вопрос 

1. На рисунке представлены структурные схемы технологических машин с разной степенью автоматизации. Технологическая схема машины с какой степенью автоматизации показана на рисунке буквой в) и как осуществляется процесс управления такой машиной?

[image: ]

Время выполнения: 20 мин.
Ожидаемый результат: машина с полностью автоматическим управлением. В составе такой машины имеется регулятор, который питается от дополнительного источника ДИЭ и в который поступает информация о фактическом ходе процесса. Она сравнивается с заданной программой, и регулятор сам дает команду исполнительным механизмам на устранение рассогласований и выполнение последующих операций. Функции распределительно-управляющего вала здесь расчленяются на распределительные и управляющие, командные.
Критерии оценивания: 
- наличие в ответе словосочетания: машина с полностью автоматическим управлением;
[bookmark: _GoBack]- наличие в ответе аббревиатуры: ДИЭ.
Компетенции (индикаторы): ПК-8 (ПК-8.1)
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