Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Методика выбора и разработка материалов с заданными функциональными свойствами»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа
Выберите один правильный ответ

1. Конструкционные стали и сплавы предназначены для изготовления:
А) различных металлоконструкций, деталей машин, механизмов, приборов, подвергающихся механическим нагрузкам
Б) для ножей
В) для магнитов
Г) нагревательных элементов
Правильный ответ: А
Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Для каких изделий, в основном, используют стали типа 60С2, 50ХГФА: 
А) для коленчатых валов
Б) для шестерен редукторов
Б) для распределительных валов
Г) для пружин, рессор
Правильный ответ: Г
Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Стали и сплавы, работающие при повышенных температурах, выбираются по основному признаку: 
А) легированные кремнием и марганцем
Б) содержанию углерода
В) температуре эксплуатации
Г) содержанию меди
Правильный ответ: В
Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задания закрытого типа на установление соответствия
Установите правильное соответствие.
Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.
1. Установите соответствие
	1) Мартенситно-стареющая сталь
2) Высокопрочная сталь
3) Дисперсно-твердеющая сталь
4) Сплав на железоникелевой основе
	А) 03Н18К9М5Т
Б) 40Х5М2С
В) 06ХН28МДТ
Г) 30ХГСН2А


Правильный ответ: 1-А, 2-Г, 3-Б, 4-В
Компетенции (индикаторы): ПК-4 

2.Установите соответствие
	1) Эксплуатационное свойство
	А) абразивность 

	2) Технологическое свойство
	Б) обрабатываемость

	3) Физико-механическое свойство
	В) твердость


Правильный ответ: 1-Б, 2-Б, 3-В
Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности
Установите правильную последовательность.
Запишите правильную последовательность букв слева направо

1. Установите правильную последовательность этапов по значению параметров технологического режима:
А) с низкой концентрацией вещества и высокой концентрацией вещества
Б) каталитические и некаталитические
В) протекающие под вакуумом, нормальным и высоким давлением
Г) низкотемпературные и высокотемпературные
Правильный ответ: Г, Б, В, А
Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Установите правильную последовательность процесса термической обработки:
А) Охлаждение
Б) Нагрев
В) Выдержка
Правильный ответ: Б, В, А
Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Установите последовательность:
А) При работе пар трения (трения скольжения) - этап нормального износа или естественный износ 
Б) При работе пар трения (трения скольжения) - этап характеризующий процесс приработки нового сопряжения
В) При работе пар трения (трения скольжения) - этап катастрофического износа
Правильный ответ: Б, А, В
Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Магнито – мягкие металлические материалы (стали и сплавы) легко ______________.
Правильный ответ: намагничиваются и перемагничиваются и характеризуются узкой петлей гистерезисного цикла
Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Прецизионные сплавы это_______________________________
Правильный ответ: высоколегированные сплавы со специальными физическими и физико-механическими свойствами, уровень которых определяется точным химическим составом, специальной технологией выплавки и специальной термообработкой.
Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Железоникелевые прецизионные магнитомягкие сплавы наиболее широко применяются для изготовления магнитов называют _____________.
Правильный ответ: пермаллои
Компетенции (индикаторы): ПК-4

4. Средства технологического оснащения, дополняющие технологическое оборудование для выполнения определенной части технологического процесса (например, трехкулачковый токарный патрон) – это технологическая ______________.
Правильный ответ: оснастка
Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос 
1. Где применяют детали из прецизионных сплавов
Правильный ответ: Детали из прецизионных сплавов служат источником, усилителем или фильтром основного сигнала, приводя в действие всю систему и определяя надежность ее работы
Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Какие материалы относятся к основным конструкционным легким материалам?
Правильный ответ: К основным конструкционным легким металлам относятся пластмассы, цветные металлы Mg, Be, Al, Ti и сплавы на их основе, а также композиционные материалы
Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Упругость – это… 
Правильный ответ: свойство материалов восстанавливать свою форму и размеры после снятия нагрузки
Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задания открытого типа с развернутым ответом
Дайте ответ на вопрос

1. По каким признакам классифицируют композиционные материалы?
Время выполнения – 15 мин. 
Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже решению: 
1. По материалу матрицы и армирующих элементов;
2. По геометрии компонентов. Различают материалы с нульмерными, одномерными и двумерными компонентами;
3. По структуре и расположению компонентов. Выделяют композиты с каркасной, матричной, слоистой и комбинированной структурой; 
4. По у получения. Различают материалы, полученные жидкофазными, твердофазными методами, а также методами осаждения-напыления и комбинированными методами;
Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Что является главнейшим критерием работоспособности и надёжности?
Время выполнения – 5 мин. 
Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже решению: 
Прочность – это главный критерий работоспособности большинства деталей машин без поломок при постоянной (статической) и переменной нагрузке.
Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. В чём заключается общее условие прочности деталей машин?
Время выполнения – 10 мин. 
Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже решению: 
Общее условие прочности деталей машин заключается в том, что напряжения в материале детали должны быть меньше допускаемых. Под допускаемыми напряжениями понимают максимальные значения рабочих напряжений, которые могут быть допущены в опасном сечении при условии обеспечения необходимой прочности и долговечности детали во время её эксплуатации.
Компетенции (индикаторы): ПК-4

