Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Энергосбережение в электроэнергетике»

Задания закрытого типа
[bookmark: _Hlk187664626]Задание закрытого типа на выбор правильного ответа
Выберите один правильный ответ:

1. Какие технологические потери в сетях 110 кВ являются наибольшими?
А) в изоляции воздушных ЛЭП-110 кВ;
Б) холостого хода и короткого замыкания в силовых трансформаторах;
В) в измерительных трансформаторах тока;
Г) в измерительных трансформаторах напряжения;
Д) верного ответа нет.
Правильный ответ: Б
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

2. Какое мероприятие наиболее существенно уменьшает потери на корону?
A) увеличение среднегеометрического расстояния между проводами;
Б) недопущение вмятин, заусениц при монтаже провода;
В) применение арматуры без острых углов;
Г) повышение радиуса провода;
Д) верного ответа нет. 
Правильный ответ: Г 
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

3. Средневзвешенные коэффициенты мощности определяют по показаниям?
A) измерителей коэффициента мощности;
Б) счетчиков активной и реактивной энергии;
В) амперметров и вольтметров;
Г) измерителя tgφ;
Д) верного ответа нет.
Правильный ответ: Б 
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

Задания закрытого типа на установление соответствия
Установите правильное соответствие.
Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие предложенных названий.
	1) Продольная ЭДС
	А) ЛЭП

	2) Коэффициент мощности
	Б) ПРТ

	3) Потери к.з.
	В) Компенсирующая установка

	4) Удельные потери мощности
	Г) Трансформатор



Правильный ответ: 
	1
	2
	3
	4

	Б
	В
	Г
	А


Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

2. Установите соответствие названий.
	1) Трёхобмоточный
	А) Сети

	2) Зарядная мощность
	Б) Трансформатор

	3) Превышение рабочего напряжения
	В) ЛЭП


Правильный ответ: 
	1
	2
	3

	Б
	В
	А


Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

3. Установите соответствие предложенных допустимых превышений рабочего напряжения номинальному напряжению сети.
	1) 20 %
	А) 500 кВ

	2) 15 %
	Б) 330 кВ

	3) 10 %
	В) 35-220 кВ

	4) 5 %
	Г) до 20 кВ


Правильный ответ: 
	1
	2
	3
	4

	Г
	В
	Б
	А


Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

Задание закрытого типа на установления правильной последовательности

Установите правильную последовательность.
Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность основных этапов энергоаудита предприятия:
А) оформление энергетического паспорта предприятия;
Б) проведение испытаний и замеров;
В) составление программы обследования;
Г) формирование программы энергосбережения.
Правильный ответ: В, Б, Г, А
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2)

2. Расположите по убыванию относительную величину технологических потерь электроэнергии в сетях с классом питающего напряжения:
А) 0.4 кВ;
Б) 6 кВ;
В) 10 кВ;
Г) 35 кВ;
Д) 110 кВ.
Правильный ответ: Д, Б, Г, В, А
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

3. Установите правильную последовательность мероприятий по увеличению энергоэффективности от максимальной к минимальной:
А) снижение потерь в измерительных приборах;
Б) снижение потерь в ЛЭП;
В) повышение к.п.д. электрогенерации;
Г) снижение потерь на подстанциях.
Правильный ответ: В, Г, Б, А.
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2)

Задания открытого типа

Задание открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Ряд электрических сетей низшего ранга, взаимодействующей с рядом сетей такого же ранга называется ___________________ .
Правильный ответ: составной электрической сетью.
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

2. Разность между приходной и расходной частями баланса на передачу и распределение электроэнергии называется _________ .
Правильный ответ: технологическим расходом энергии.
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

3. Трансформатор, имеющий обмотки высшего, среднего и низшего напряжений называется _________ .
Правильный ответ: трёхобмоточным 
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

4. Режим работы трансформаторной подстанции, обеспечивающий минимальный технологический расход электроэнергии называется _________.
Правильный ответ: оптимальным.
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом 

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1.  Для расчёта потерь мощности в однородной ЛЭП необходимы следующие параметры: активная, реактивная мощность и напряжение в конце линии, активное и реактивное ____________ ________, потери активной мощности на корону, зарядная мощность линии.
Правильный ответ: сопротивление линии
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2)

2. Для расчёта удельных потерь мощности линии на корону необходимы следующие параметры: радиус одиночного провода, среднегеометрическое расстояние между проводами, среднегодовое _________ __________, критическое напряжение короны, относительная среднегодовая плотность воздуха в районе линии.
Правильный ответ: линейное напряжение
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2)

3. Для расчёта экономического эффекта от установки компенсационной установки необходимы следующие параметры: установленная мощность КУ, средний экономический эквивалент ________ _________ между значениями до и после установки КУ, среднее значение времени потерь от протекания реактивных токов, стоимость кВт ч потерь энергии.
Правильный ответ: реактивной мощности
[bookmark: _GoBack]Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2)

4. __________ мероприятия энергосбережения не требуют капитальных затрат.
Правильный ответ: организационные.
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2)

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Перечислите основные принципы программы энергосбережения.
Время выполнения – 45 мин.
Ожидаемый результат:
1)  приоритет повышения эффективности использования топлива и энергии над увеличением объёмов добычи и производства; 
2)  сочетание интересов потребителей, поставщиков и производителей топлива и энергии;
3)  первоочерёдность обеспечения выполнения экологических требований к добыче, производству, переработке, транспортировке и использованию топлива и энергии;
4)  обязательность учёта юридическими лицами производимых или расходуемых ими энергетических ресурсов, а также учёта физическими лицами получаемых энергетических ресурсов;
5)  сертификация топливного и энергопотребляющего и диагностического оборудования, материалов, конструкций, транспортных средств и энергетических ресурсов;
6)  заинтересованность производителей и поставщиков энергетических ресурсов в применении эффективных технологий.
Критерии оценивания:
– если перечислено 4 принципа программы энергосбережения из 6, то считать задание выполненным.
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.3)

2. Перечислите составляющие, которые необходимо учитывать при расчёте экономической эффективности компенсации реактивной мощности.
Время выполнения – 45 мин.
Ожидаемый результат:
1) математическое ожидание эффекта от снижения потерь, вызываемых реактивными токами;
2) эффект от повышения уровня напряжения сети;
3) эффект от повышения пропускной способности сети;
4) эффект от разгрузки генератора от реактивных токов;
5) затраты на компенсационную установку;
6) затраты на техническое обслуживание компенсирующего и регулирующего устройства.
Критерии оценивания:
– если перечислено 4 составляющие из 6, то считать задание выполненным.
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.3)

3. Какие факторы необходимо учитывать для обеспечения оптимального режима работы двухтрансформаторной подстанции?
Время выполнения – 45 мин.
Ожидаемый результат:
1) соответствие первичных и вторичных напряжений трансформаторов напряжениям подстанции;
2) равенство коэффициентов трансформации трансформаторов;
3) одинаковость схем соединения обмоток трансформаторов;
4) равенство напряжений КЗ;
5) небольшое различие номинальных мощностей;
6) эквивалентные активные сопротивления линий, питающих первый и второй трансформаторы;
7) экономический эквивалент реактивной загрузки.
Критерии оценивания:
– если перечислено5 факторов из 7, то считать задание выполненным.
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.3)
