Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Электромагнитные расчеты в электромеханике»
Задания закрытого типа

Задание закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Аналогами программы Elcut являются:

А) ANSYS, FEMM
Б) EXEL, ACCESS

В) ANSYS, ACCESS

Г) нет правильного ответа

Правильный ответ: А
Компетенции (индикаторы): ПК-01
2. Полевой метод расчета электрической машины это:

А) Расчет распределения поля в объеме электрической машины

Б) Расчет эквивалентной схемы замещения магнитной цепи электрической машины

В) Полевым методом нельзя рассчитать магнитное поле электрической машины

Г) нет правильного ответа

Правильный ответ: А
Компетенции (индикаторы): ОПК-3
3. Какие единицы длины используются в ELCUT?

А) только из системы СИ

Б) всегда метры

В) выбираются пользователем

Г) нет правильного ответа

Правильный ответ: А
Компетенции (индикаторы): ПК-01
4. Какие дуги можно строить в ELCUT?
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А) только положительные

Б) только целые

В) угловые значения дуг должны быть из фиксированного набора 0–90–180-270

Г) с любыми угловыми значениями из диапазона от – 360 до 360

Правильный ответ: Г
Компетенции (индикаторы): ПК-01
5. О чём говорит восклицательный знак у метки в дереве?
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А) неверные свойства метки

Б) в метке не заданы свойства

В) в метке заданы не все свойства

Г) метка исключена из расчёта или отсутствует в геометрической модели

Правильный ответ: Г
Компетенции (индикаторы): ПК-01
6. Какую команду надо выбрать в меню программы, чтобы посмотреть результаты?
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А) Файл > Посмотреть результаты

Б) Задача > Анализ результатов

В) Вид > Посмотреть результаты

Г) Главная > Посмотреть результаты

Правильный ответ: Б
Компетенции (индикаторы): ПК-01
7. Что даёт интеграл по замкнутому контуру?

А) нулевую длину

Б) нулевую площадь поверхности

В) нулевое приращение потенциала

Г) правильный ответ не указан

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-3
8. Определите единицу измерения напряженности электростатического поля:

А) А/м

Б) В/м

В) Ом/м

Г) Вт

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-3
Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

1. Приведите соответствие название программы и ее предназначение

 Программа                                     Предназначение

1. Elcut                     А) двумерное и трехмерное проектирование

2.КОМПАС             Б) моделирование магнитных и иных полей

3.EXEL                    В) программ для работы с электронными таблицами
Правильный ответ: 

	1
	2
	3

	Б
	А
	В


Компетенции (индикаторы): ОПК-3
2. Установите соответствие условным обозначениям 

Единица измерения                           Величина

1. Q                             А) напряженность электростатического поля

2. J                               Б) плотность электрического тока

3. E                              В) полный заряд в электрическом поле

4. F                              Г) электромагнитная индукция

5. D                             Д) сила Кулона
Правильный ответ: 
	1
	2
	3
	4
	5

	В
	Б
	А
	Д
	Г


Компетенции (индикаторы): ОПК-3
Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность. 
1. Укажите правильный порядок создания задачи в программе Elcut

А) меню «Файл»

Б) команда «Создать задачу»

В) тип «Задача ELCUT»

Г) открыть программу Elcut

Правильный ответ: Г, А, Б, В

Компетенции (индикаторы): ПК-01
Задания открытого типа

Задание открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)
1. Закон _____________ описывает силу взаимодействия между двумя неподвижными электрическими зарядами.

Правильный ответ: Кулона

Компетенции (индикаторы): ОПК-3
2. В однородной, изотропной среде поток вектора напряженности через замкнутую поверхность равен отнесенной к диэлектрической постоянной среды величине полного свободного заряда, находящегося в объеме, ограниченном этой поверхностью называется _______________

Правильный ответ: теоремой Гаусса

Компетенции (индикаторы): ОПК-3
Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)
1. Южный конец магнитной стрелки всегда указывает на _______________

Правильный ответ: Северный географический полюс Земли / север / северный полюс

Компетенции (индикаторы): ОПК-3
2. Ток сила и направление которого не изменяются с течением времени называется _____________

Правильный ответ: постоянный / постоянным

Компетенции (индикаторы): ОПК-3
3. Явление отставания изменения индукции магнитного поля В в ферромагнетике от изменения напряженности Н внешнего магнитного поля в процессе перемагничивания называется ___________
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Правильный ответ: Магнитный гистерезис / гистерезис 

Компетенции (индикаторы): ОПК-3
4. Для расчета постоянного магнитного поля в программе Elcut необходимо выбрать тип задачи, который называется ____________

Правильный ответ: магнитостатика / магнитостатикой

Компетенции (индикаторы): ПК-01
5. Вещества, которые при обычных условиях практически не проводят электрический ток называются ___________

Правильный ответ: диэлектрик / диэлектриком

Компетенции (индикаторы): ОПК-3
6. Физическая величина, определяющая силу и интенсивность электрического взаимодействия называется _________

Правильный ответ: зарядом / заряд

Компетенции (индикаторы): ОПК-3
7. Физическая величина, численно равная силе, действующей на пробный точечный положительный заряд, помещённый в данную точку поля называется __________

Правильный ответ: напряженность / напряженностью / напряженность поля / напряженностью поля

Компетенции (индикаторы): ОПК-3
8. Вещества, способные под действием магнитного поля приобретать магнитный момент (намагничиваться) называются _______________

Правильный ответ: ферромагнетиками / магнетиками/ магнетиком

Компетенции (индикаторы): ОПК-3
9. Единицах, в которых измеряется электрический заряд называется ______ 

Правильный ответ: Кулоном / Кулон
Компетенции (индикаторы): ОПК-3
Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Практическое задание
Тема: Решение задач электростатики (ПК-01)
Задача:

В парафине на расстоянии 20 см помещены два точечных заряда. На каком расстоянии они должны находиться в воздухе, чтобы сила взаимодействия между ними осталась прежней? При следующих исходных данных 
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Время выполнения 45 минут

Ожидаемый результат:
На каждый точечный заряд со стороны другого действует сила Кулона (причём одинаковые — согласно третьему закону Ньютона), абсолютная величина которой определяется по формуле:
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Тогда силу взаимодействия зарядов в парафине F1 и в воздухе F2 можно найти соответственно по формулам:

[image: image7.png]



Здесь ε1– диэлектрическая проницаемость парафина, равная 2, ε2 – диэлектрическая проницаемость воздуха, равная 1.
Поделим верхнее равенство на нижнее, тогда получим:

[image: image8.png]P
Fy

eor3
er?




По условию F1=F2 , поэтому:
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Откуда получим формулу для определения расстояния r2
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Переведём расстояние r1, 20см=0,2м

Посчитаем ответ:
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Критерии оценивания:

– Использование закона Кулона для определения силы взаимодействия зарядов;

– Определение расстояния r2.
Правильный ответ: 
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Компетенции (индикаторы): ПК-01
2. Практическое задание

Тема: Решение задач на нахождение напряженности электромагнитного поля (ПК-01)
Задача: Найти напряженность поля заряда 36 нКл в точках, удаленных от заряда на 9 и 18 см.
Время выполнения 25 минут
Ожидаемый результат:
Напряженность электрического поля, создаваемого точечным зарядом, равно
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Критерии оценивания:

– определение напряженности поля в первой точке;

– определение напряженности поля во второй точке.
Правильный ответ: 
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Компетенции (индикаторы): ПК-01
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