Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Конструирование одежды для индивидуального потребителя»


Задания закрытого типа 

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ.
Классификация фигур, учитывающая степень развития мышц или жироотложений, характер их распределения называется 
А) антропометрической
Б) морфологической
В) антропоморфологической
Правильный ответ: Б
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (4.3)

2. Выберите правильный ответ.
Антропоморфологическая классификация ЦОТШЛ выделяет для проектирования плечевой одежды
А) три типа телосложения женщин
Б) семь типов телосложения женщин
В) девять типов телосложения женщин
Правильный ответ: В
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (4.3)

3. Выберите один правильный ответ.
Величина раствора вытачки на выпуклость лопаток зависит
А) от ширины спины
Б) от осанки
В) от ширины плеч
Правильный ответ: Б
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (4.3)

4. Выберите один правильный ответ.
Признаками сутулой фигуры является: 
А) увеличенная ширина спины
Б) увеличенная ширина груди
В) увеличенный прогиб спины в области талии 
Правильный ответ: А
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (4.3)

5. Выберите один правильный ответ.
Признаком перегибистой фигуры является: 
А) увеличенная ширина спины
Б) увеличенная ширина груди
В) увеличенный прогиб спины в области талии
Правильный ответ: В
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (4.3)

6. Выберите один правильный ответ.
Дефект, при котором изделие как бы повёрнуто в сторону полочки, спинка внизу прилегает к ногам, полочки заходят одна на другую, боковые швы смещены вперёд, низ изделия спереди поднимается: 
А) длинный перед
Б) длинная спинка
В) короткая спинка
Правильный ответ: Б
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (4.3)

Задания закрытого типа на установление соответствия 

Установите правильное соответствие.
Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите правильное соответствие между  наименованием и определением размерного признака 
	Наименование
	Определение

	1)
	Выступ живота Вж
	А)
	измеряют расстояние от вертикальной плоскости, касающейся выступающих точек груди до выпуклости живота на уровне его максимального выступа

	2)
	Выступ лопаток Вл
	Б)
	измеряют расстояние от вертикальной плоскости, касающейся выступающей точки живота, до выступа грудных желез

	3)
	Выступ ягодиц Вя
	В)
	измеряют расстояние от вертикальной плоскости, касающейся выступающих 
точек лопаток, до выступа ягодиц

	4)
	Выступ грудных желез Вгж
	Г)
	измеряют расстояние от вертикальной плоскости, касающейся выступающих 
точек ягодиц, до выступа лопаток


Правильный ответ
	1
	2
	3
	4

	Б
	В
	Г
	А


Компетенции (индикаторы): ПК-4 (4.3)

2. Установите правильное соответствие между наименованием и определением размерного признака 
	Наименование
	Определение

	1)
	Расстояние от линии талии до пола спереди
Дсп
	А)
	измеряют от линии талии по боковой поверхности бедра через наиболее выступающую область бедра и вертикально до пола

	2)
	Расстояние от линии талии до пола сзади 
Дисз
	Б)
	измеряют от линии талии через наиболее выступающую точку живота и далее вертикально до пола

	3)
	Расстояние от линии талии до пола сбоку Дисб
	В)
	измеряют от от точки пересечения позвоночника и линии талии до пола


Правильный ответ
	1
	2
	3

	Б
	В
	А


Компетенции (индикаторы): ПК-4 (4.3)

3.Установите правильное соответствие между типом осанки  и характеристика
	Тип осанки
	Характеристика

	1)
	Нормальная 
	А)
	прогиб спины на уровне линии талии уменьшенный

	2)
	Сутулая 
	Б)
	прогиб спины на уровне линии талии умеренный

	3)
	Перегибистая 
	В)
	прогиб спины на уровне линии талии увеличенный


Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-В
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (4.3)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.
Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность проверки качества выполненного чертежа конструкции брюк.
А) проверяют соответствие по длине шаговых и боковых линий передней и задней  части брюк
Б) проверяют сопряжение передней и задней частей по боковому шву от линии  талии до низа, по шаговому шву от линии высоты сидения до низа
В) проверяют по габаритам: измеряют переднюю и заднюю части брюк по линии  талии, линии бедер, линии колен и низа. Проверяют расчет и величину высоты сидения
Г) проверяют оформление линии талии при закрытых вытачках
Д) проверяют сопряжение двух передних и двух задних частей по средней линии
Правильный ответ: В, А, Б, Д, Г
Компетенция (индикатор): ПК-4 (4.3)


Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение
1. Напишите правильное слово.
Для  женских фигур с большим выступом ягодиц рельефы на спинке проектируют от линии талии ______, совмещая линии рельефов с контурами вытачек для облегания лопаток
Правильный ответ: вверх
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (4.3)

2. Напишите правильное слово.
По соотношению поперечных диаметров______ и груди выделены во фронтальной проекции три типа фигур: верхний, равновесный и нижний.
Правильный ответ: бедер
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (4.3)

3. Напишите правильное слово.
В основу принципа определения типов  полных _______ фигур специалистами ЦОТШЛ положено определение степени выступания грудных желез и живота спереди и степени выступания лопаток и ягодиц сзади.
Правильный ответ: женских
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (4.3)

4. Напишите правильное слово.
Дополнительное измерение «расстояние от линии талии до пола через ягодицу» измеряют параллельно позвоночнику через наиболее выступающую точку ________. 
Правильный ответ: ягодиц
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (4.3)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом
1. Напишите пропущенное словосочетание.
Для построения конструкции брюк на индивидуального потребителя используют дополнительное измерение «Длина шага вторая», которое измеряют по наружной поверхности ноги от подъягодичной складки  
до ________.
Правильный ответ: низа / пола
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (4.3)

2 напишите пропущенное словосочетание.
Для построения конструкции брюк с О-образным строением ног
дополнительно к основным измерениям определяют ________________ на уровне коленных чашечек по горизонтали. 
Правильный ответ: расстояние между ногами, Кнк, кривизну ног  
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (4.3)

3. Напишите  пропущенное словосочетание.
Для построения конструкции брюк на фигуру с Х-образной формой ног дополнительно к основным измерениям определяют
__________ на уровне щиколоток, Кнщ. 
Правильный ответ: расстояние между ногами
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (4.3)

4. Напишите пропущенное словосочетание.
Вследствие повышенного жирового отложения в области __________ прибавка к ширине горловины спинки (Пш.гс) при построении конструкции плечевых изделий для фигур больших размеров должна быть увеличена на 0,5 -1,0 см по сравнению с той же прибавкой для малых размеров.
Правильный ответ: шейной точки/ шеи / точки основания шеи сбоку
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (4.3)

Задания открытого типа с развернутым ответом

[bookmark: _GoBack]1. Дайте ответ на вопрос.
Как корректируют прибавки по линии груди и бедер для женских фигур верхнего тита (относительно рекомендованых для равновесного типа)?
Время выполнения –7 мин.
Ожидаемый результат: для фигур верхнего типа уменьшают прибавку по линии груди (относительно рекомендованных для равновесного типа) или увеличивают по линии бедер на 1,0-2,0см. Или корректируют обе прибавки одновременно на половину указанных величин
Критерий оценивания: наличие в ответе «для фигур верхнего типа уменьшают прибавку по линии груди (относительно рекомендованных для равновесного типа) или увеличивают по линии бедер»
Компетенции (индикаторы): ПК-4 (4.3)
2. Рассчитайте суммарный раствор вытачек для построения прямой юбки, используя следующие данные:
	Наименование
	Обозначение
	Величина, см

	Полуобхват талии
	Ст
	39

	Полуобхват бедер
	Сб
	52

	Прибавка к полуобхвату талии
	Пт
	0,7

	Прибавка к полуобхвату бедер
	Пб
	1,7


Время выполнения – 5 мин.
Ожидаемый результат:
Суммарный раствор вытачек определяем ∑в= (Сб+Пб) - (Ст+Пт) = (52+1,7) - (39+0,7) = 14 (см)
Критерий оценивания: в ответе необходимо привести расчет и конечный результат, можно без единиц измерения, поскольку измерения размерных признаков по умолчанию даны в см
Компетенция (индикатор): ПК-11 (ПК-11.2)

6

