


Комплект оценочных материалов по практике
«Технологическая ( конструкторско - технологическая) практика»


Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите правильный ответ.
Самостоятельный, организационно-обособленный хозяйствующий субъект с правами юридического лица, который производит и сбывает товары, выполняет работы, оказывает услуги в целях удовлетворения нужд и изъятие прибыли – это
А) предприятие 
Б) цех
В) производство
Правильный ответ: А
Компетенции (индикаторы): ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8 

2. Выберите правильный ответ
Одежда с разрезом переда или спинки сверху донизу, с застежкой или без нее называется
А) распашная одежда
Б) нераспашная одежда
В) плечевая одежда
Правильный ответ: А
Компетенции (индикаторы): ОПК-1; ОПК-2;ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8 

3. Выберите правильный ответ.
Дополнительная  деталь одежды для оформления и прикрытия прорези кармана, соединенная с изделием с трех сторон, иногда служат для украшения 
А) шлица
Б) листочка
В) клапан
Правильный ответ: Б
Компетенции (индикаторы): ОПК-1; ОПК-2;ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8 

4. Выберите все правильные ответы.
При разработке норм расхода материалов используются следующие методы:
А) физический
Б) статистический
В) экспериментальный
Г) оптический
Д) расчетный 
Правильный ответ: Б, В, Д
Компетенции (индикаторы): ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14

5. Выберите правильный ответ
Количество исходного сырья и материалов, которое теряется в основном производстве:
А) отходы
Б) концевые отходы
В) потери
Правильный ответ: В
Компетенции (индикаторы): ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14

6. Выберите все правильные ответы.
Производственные затраты материалов состоят из: 
А) полезного расхода на единицу изделия
Б) технологических отходов
В) потерь
Г) среднего расхода на единицу изделия
Д) нормативов по длине настила
Правильный ответ: А, Б, В
Компетенции (индикаторы): ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 
ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15

7. Выберите правильный ответ.
Показатель рассчитывается путём сложения всех тарифов по разрядам и деления итога на общее число разрядов
А) средний тарифный разряд
Б) средний тарифный коэффициент 
В) коэффициент механизации 
Правильный ответ: Б
Компетенции (индикаторы): ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14

8. Выберите правильный ответ
На материалах имеющих разные оттенки лекала основных деталей располагают: 
А) в одном направлении
Б) в разных направлениях
В) не имеет значения
Правильный ответ: А
Компетенции (индикаторы): ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.
Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между технологическим дефектом и его описание
	Название
	Описание

	1)
	Дефект стежков и строчек
	А)
	пропуск стежков в строчке (частичное отсутствие переплетения нитей), слабая (стянутая) строчка, нарушение целостности строчки, редкая (частая) строчка

	2)
	Дефекты швов
	Б)
	перекос детали швейного изделия, прохождение клея через деталь, отслоение термоклеевого прокладочного материала от основного материала детали, коробление дублированных деталей, растянутый край детали, искривлённый край детали

	3)
	Дефекты соединений
	В)
	· излишнее натяжение (слабина) детали швейного изделия, отклонение конструктивных линий, несимметричность расположения деталей, несимметричность петель, изменение ширины шва в деталях изделия, неравномерное расстояние между строчками в стеганых деталях изделия

	4)
	Дефекты влажно-тепловой обработки
	Г)
	ласы (блеск, оставшийся на изделии в результате нарушения режима влажно-тепловой обработки), пролегание швов (резкое обозначение контуров швов на лицевой стороне изделия после влажно-тепловой обработки или дублирования


Правильный ответ:1- А, 2-В, 3-Б, 4-Г
Компетенции (индикаторы): ОПК-1; ОПК-2;ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-10, ПК-12,ПК-14
2. Каждому элементу левого столбца соответствуют несколько элементов правого столбца.
Установите соответствие между видом материала и направлением ворса в изделии и раскладках:
	Направление
	Материал

	1)
	ворс направлен снизу вверх
	А)
	замша

	
	
	Б)
	бархат

	2)
	сверху вниз
	В)
	вельветон

	
	
	Г)
	байка

	
	
	Д)
	полубархат


Правильный ответ: 1- Б, Д; 2-А, В, Г
Компетенции (индикаторы): ОПК-1; ОПК-2;ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8 

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1.Установите правильную последовательность процесса разработки новой модельной конструкции одежды с использованием методов конструктивного моделирования:
А) проверка качества разработанной конструкции модели
Б) модификация исходной формы конструкции в модельную
В) изучение и анализ модели
Г) подбор соответствующей исходной конструкции
Правильный ответ: В, Г, Б, А
Компетенции (индикаторы): ОПК-1; ОПК-2;ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8 

2. Установите правильную последовательность проведения примерки:
А) проверяют длину, ширину, форму рукава и его положение в пройме. 
Б) уточняют форму опорной поверхности изделия
В) уточняют распределение вытачек по линии талии. Величину растворов вытачек по линии талии уточняют с использованием балансовых вертикалей
Г) проверяют положение нижнего воротника в горловине, его форму и размеры, положение уступа и сгиба лацканов
Д) уточняют общую форму изделия
Е) окончательно устанавливают баланс изделия. Уравновешивание детали в боковом направлении производят при определении наклона плечевых срезов
Ж) в соответствии с модельным образцом окончательно определяют длину изделия, положение и форму линий горловины, плечевых швов, проймы, боковых швов, карманов, вытачек, рельефных швов, петель и т.д.
Правильный ответ: Д, А, Г, Б, В, Е, Ж
Компетенции (индикаторы): ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8 

3. Установите последовательность проведения экспертизы текстильных материалов:
А) устанавливают соответствие качественных показателей маркировочным обозначением на ярлыке
Б) определяется сырьевой состав текстильного материала
В) изучается строение текстильного материала
Г) устанавливаются показатели, характеризующие структуру самого текстильного материала
Д) устанавливают характер отделки и колористического оформления тканей
Е) устанавливают соответствие ткани требованиям стандартов по физико-химическим показателям
Ж) определяют дефекты или пороки внешнего вида тканей. Пороки появляются из-за низкого качества исходного сырья
З) устанавливается способ изготовления текстильных материалов и его назначение
Правильный ответ: З, Б, В, Г, Д, Е, Ж, А
Компетенции (индикаторы): ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово.
Артикул - условный номер (или обозначение), который присваивается данному материалу, отличающемуся от других аналогичных материалов хотя бы одним ________ структуры или свойств.
Правильный ответ: показателем
Компетенции (индикаторы): УК-1;УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10, ПК-10, ПК-12, ПК-14

2. Напишите пропущенное слово.
_________- вспомогательные изделия, необходимые в швейном производстве.
Правильный ответ: Фурнитура
Компетенции (индикаторы): УК-1;УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10, ПК-10, ПК-12, ПК-14
3. Напишите пропущенное слово.
Лекала - ___________ получают по лекалам-оригиналам путем градации их на все размеры и роста, рекомендованные в разрабатываемой полнотно-возрастной группе.
Правильный ответ эталоны
Компетенции (индикаторы): ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8

4. Напишите пропущенное слово. 
_______________ дефекты проявляются в одежде в виде горизонтальных, вертикальных и наклонных складок и морщин, угловых заломов, балансовых нарушений и дефектов динамического несоответствия.
Правильный ответ: Конструктивные
Компетенции (индикаторы): ПК-10, ПК-12, ПК-14

5. Напишите пропущенное слово (словосочетание).
Нарушения режимов _________ обработки выявляются при выполнении неправильных приёмов формообразования, не предусмотренных конструкцией растяжений и посадок, при искривлении швов и краёв изделия.
Правильный ответ: влажно-тепловой
Компетенции (индикаторы) : ПК-10, ПК-12, ПК-14

6. Напишите пропущенное слово.
Цель ________- подбор материалов (основного, подкладочного, прикладного, фурнитуры и отделки)для каждой модели изделия. 
Правильный ответ: конфекционирования
Компетенции (индикаторы): ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Напишите пропущенное слово ( словосочетание).
Метод  проектирования при котором художник разрабатывает только эскиз, а инженер – конструктор разрабатывате конструкцию, лекала-оригиналы на типовую фигуру в базовом размере и росте называется________.
Правильный ответ: модель- конструкция/ моделью – конструкцией
Компетенции (индикаторы): ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8

2. Напишите пропущенное словосочетание.
Комплекс средств вычислительной техники для автоматизации проектирования, взаимосвязанных с необходимыми подразделениями проектной организации или коллективом специалистов — пользователей системы, выполняющих автоматизированное проектирование называется ____.
Правильный ответ: САПР/ система автоматизированного проектирования
Компетенции (индикаторы): ОПК-1 ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание)
Основные линейные измерения швейного изделия контролер ОТК сверяют в соответствии с табелем ______________. 
Правильный ответ: измерений / мер
Компетенции (индикаторы): ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8

Задания открытого типа с развернутым ответом

	1. Защита отчета о прохождении технологической (конструкторско-технологической) практике
	Задачи:
	Подготовка презентации для защиты отчета о прохождении технологической (конструкторско-технологической)  практики:
· содержание презентации должно отражать содержание всех разделов отчета о практике;
· количество слайдов презентации – не менее десяти;
· структура презентации: первый слайд – титульный, второй слайд – задачи практики в соответствии с заданием, следующие слайды – характеристика содержания основной части отчета в соответствии с ее структурой, предпоследний слайд – выводы по результатам практики и предложения по усовершенствованию ее организации, последний слайд – контакты обучающегося и руководителя практики;
· оформление презентации – стандартные требования, использование встроенных цветовых схем, шрифтов, возможностей визуализации информации.
[bookmark: _Hlk183287415]	Время выполнения – 18 часов.
	Ожидаемый результат: презентация для защиты отчета о прохождении технологической (конструкторско-технологической) практики.
	Критерии оценивания: соответствие подготовленной презентации для защиты отчета о прохождении технологической (конструкторско-технологической) практики требованиям по структуре, содержанию и оформлению
Компетенции (индикаторы): УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15
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