Комплект оценочных материалов  по практике
«Преддипломная практика»


Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите правильный ответ.
Основная задача конструкторской подготовки производства в условиях предприятий массового производства одежды
А) разработка моделей промышленных коллекций и технической документации для их внедрения
Б) ознакомление потребителя с новыми модными формами одежды, а специалистов – с особенностями их проектирования
В) разработка моделей перспективных коллекций
Правильный ответ: А
Компетенции (индикаторы): УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10, ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7

2. Выберите правильный ответ.
Вид лекал, которые не используют для раскроя деталей изделия: 
А) рабочие 
Б) производные  
В) вспомогательные 
Правильный ответ: В
Компетенции (индикаторы): ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15

3. Выберите правильный ответ. 
Способ градации лекал, который получил наибольшее распространение для головных уборов:
А) пропорционально-расчетный
Б) лучевой 
В) группировки
Правильный ответ: Б
Компетенции (индикаторы): УК-1;УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10, ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15

4. Выберите все правильные ответы.
Раскладки деталей швейных изделий бывают:
А) в разворот ткани
Б) в поперечный сгиб ткани
В) в продольный сгиб ткани
Г) лицом вверх
Д) лицом вниз
Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д
Компетенции (индикаторы): УК-1;УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10, ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8

5. Выберите все правильные ответы.
Акт экспертизы качества товара, поврежденного на складе из за ненадлежащих условий хранения, содержит:
А) претензии заказчика
Б) описание состояние товара 
В) характеристику дефектам
Г) степень влияния дефектов на качество
Д) подробное описание складирования и условия хранения (влажность, температура) товара 
Е) вывод о причинах, вызвавших повреждение товара
Ж) претензии поставщиков
Правильный ответ: Б, В, Г, Д, Е
Компетенции (индикаторы): ПК-10, ПК-12, ПК-14

6. Выберите все правильные ответы.
Экспертиза швейных изделий, возвращенных покупателем, проводится
А) по заявке торгующих организаций
Б) по заявке покупателя при наличии направления от общественной организации по защите прав потребителей
В) по заявке покупателя
Г) по заявке общественной организации
Правильный ответ: А, Б
Компетенции (индикаторы): ПК-10, ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14

7. Выберите все правильные ответы.
К технико-экономическим показателям швейного потока относятся
А) тип производства
Б) трудоемкость обработки изделия
В) расчетная мощность потока
Г) вид изделия
Д) расчетное и фактическое количество рабочих
Е) производительность труда одного рабочего
Ж) такт потока
З) средний тарифный разряд и средний тарифный коэффициент
И) коэффициент механизации потока
Правильный ответ: Б, В, Д, Е, Ж, З, И
Компетенции (индикаторы): ПК-10, ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.
Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установить соответствие между названием дефекта и его характеристикой

	Дефект
	Характеристика

	1)
	Недостаточные размеры детали в горизонтальном или вертикальном направлении
	А)
	выявляются во время движений человека

	2)
	Излишние размеры детали в горизонтальном или вертикальном направлении
	Б)
	масса изделия распределяется неравномерно по поверхности опорного участка одежды. Участки изделия, неплотно прилегающие к поверхности фигуры, перемещаются вниз под действием массы ткани. В результате взаимодействия сил нижние незакрепленные части изделия закручиваются по спирали

	3)
	Нарушение равновесного положения изделия
	В)
	срезы соседних деталей заходят друг за друга, возникают сдавливающие силы, отталкивающие ткань от поверхности фигуры. Конечные точки приложения сил находятся на срезах деформированного участка

	4)
	Дефекты динамического несоответствия размеров одежды
	Г)
	являются причиной возникновения напряжений ткани, которые приводят к изменению структуры ткани, изгибанию нитей в сторону компенсации недостающего размера и к образованию резких фиксированных морщин и складок 



Правильный ответ:1-Г, 2-В, 3-Б, 4-А
Компетенции (индикаторы): ПК-10, ПК-12, ПК-14




2. Установите соответствие между видом нарушения и дефектом посадки
	Вид нарушения
	Дефект посадки

	1)
	Удлиненный средний срез спинки
	А)
	воротник отходит от шеи, изделие сваливается с плеч

	2)
	Зауженная горловина спинки
	Б)
	вертикальная складка под воротником

	3)
	Укороченный средний срез спинки
	В)
	напряженные складки из-под воротника

	4)
	Расширенная горловина спинки
	Г)
	горизонтальная складка под воротником


Правильный ответ:1-Г, 2-В, 3-Б, 4-А
Компетенции (индикаторы): ПК-10, ПК-12, ПК-14

3. Установите соответствие между видом нарушения и дефектом посадки
	Вид нарушения
	Дефект посадки

	1)
	Удлиненный шаговый срез
	А)
	мягкие складки под бантом брюк

	2)
	Обуженная шаговая часть
	Б)
	вертикальная складка под бантом брюк

	3)
	Расширенная шаговая часть
	В)
	напряженные морщины под бантом брюк


Правильный ответ: 1-А, 2-В, 3-Б
Компетенции (индикаторы): ПК-10, ПК-12, ПК-14

4. Установите соответствие между изделием и основными местами измерений для определения размера 
	Название
	Описание

	1)
	Верхняя одежда
	А)
	ширина по линии талии и бедер

	2)
	Юбка
	Б)
	ширина изделия на уровне глубины проймы; ширина полочки в узком месте, ширина спинки в узком месте

	3)
	Брюки
	В)
	длина воротника и ширина изделия на уровне глубины проймы

	4)
	Сорочка
	Г)
	длина полупояса



Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В
Компетенции (индикаторы): ПК-10, ПК-12, ПК-14




Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. установите правильную последовательность общего ознакомления с предъявленной на экспертизу партией товара:
А) проверяет наличие сопроводительных документов
Г) устанавливает принадлежность партии к предъявленным документам
Б) знакомится с условиями складирования и хранения товара, с состоянием упаковки маркировки изделий
В) уточняет ассортимент, количество изделий, рассортировку по артикулам, моделям и пр.
Правильный ответ: А, Г, Б, В
Компетенции (индикаторы): ПК-10, ПК-12, ПК-14

2. Установите правильную последовательность проверки качества юбок
А) юбку, сложенную вдвое по боковым швам, кладут передним полотнищем вверх, поясом влево 
В) проверяют качество обработки пояса переднего полотнища 
Д) проверяют правильность направления швов стачивания вытачек и степени сутюживания их в концах переднего полотнища
Е) проверяют симметричность рисунка в полоску и клетку, ровноту швов и низа изделия переднего полотнища
И) юбку, сложенную вдвое по боковым швам, кладут задним полотнищем вверх, поясом влево
З) проверяют качество обработки пояса заднего полотнища 
Ж) проверяют правильность направления швов стачивания вытачек и степени сутюживания их в концах заднего полотнища
Г) проверяют симметричность рисунка в полоску и клетку, ровноту швов и низа изделия заднего полотнища
Б) юбку осматривают со стороны боковых швов и проверяют ровноту боковых швов, качество обработки застежки и ровноту низа изделия
Правильный ответ: А, В, Д, Е, И, З, Ж, Г, Б
Компетенции (индикаторы): ПК-10, ПК-12, ПК-14


Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).
Этап проектирования, на стадии которого осуществляют окончательное конструктивно-технологическое решение, дающее полное представление об устройстве разрабатываемого  изделия и исходные данные для разработки рабочей документации называется ________.
Правильный ответ: технический проект 
Компетенции (индикаторы): ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14

2. Напишите пропущенное слово.
Лекала, используемые в процессе пошива изделия для нанесения вспомогательных линий стачивания, настрачивания, обрезки, места расположения карманов называются ____________.
Правильный ответ: вспомогательные 
Компетенции (индикаторы): ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Напишите пропущенное словосочетание.
Для раскроя деталей изделия на лекалах наносят следующие обозначения: линию __________; линии допустимых отклонений от долевой нити; линии минимальной и максимальной ширины надставок в местах их расположения согласно ОСТ на изделия; контрольные надсечки для совмещения деталей при их соединении.
Правильный ответ: долевого направления/ нити основы
Компетенции (индикаторы): ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).
Плановый показатель максимально допустимого количества материальных ресурсов для изготовления единицы изделия, установленного качества с учетом конструктивных особенностей изделия и  технологических и организационных процессов называется________.
Правильный ответ: норма расхода/ нормой расхода
Компетенции (индикаторы): ОПК-1; ОПК-2;ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8 

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).
Одежда, покрывающая нижнюю часть туловища и ноги частично или полностью, опирающаяся на тазобедренный пояс называется _______.
Правильный ответ: поясная/ поясной / поясная одежда/ поясной одеждой
Компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8 

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание).
Периметры туловища, шеи, головы и конечностей, которые определяют ширину изделия на отдельных участках, называются _______________. 
Правильный ответ: обхватами, обхваты
Компетенции (индикаторы): ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15

Задания открытого типа с развернутым ответом

	1.Защита отчета о прохождении преддипломной практики.
	Задачи:
	Подготовка презентации для защиты отчета о прохождении преддипломной практики:
· содержание презентации должно отражать содержание всех разделов отчета о практике;
· количество слайдов презентации – не менее десяти;
· структура презентации: первый слайд – титульный, второй слайд – задачи практики в соответствии с заданием, следующие слайды – характеристика содержания основной части отчета в соответствии с ее структурой, предпоследний слайд – выводы по результатам практики и предложения по усовершенствованию ее организации, последний слайд – контакты обучающегося и руководителя практики;
· [bookmark: _GoBack]оформление презентации – стандартные требования, использование встроенных цветовых схем, шрифтов, возможностей визуализации информации.
[bookmark: _Hlk183287415]	Время выполнения – 18 часов.
	Ожидаемый результат: презентация для защиты отчета о прохождении преддипломной практики
	Критерии оценивания: соответствие подготовленной презентации для защиты отчета о прохождении преддипломной практики требованиям по структуре, содержанию и оформлению
	Компетенции (индикаторы): УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10, ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК_7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15
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